Bővített felhasználói kézikönyv > Számítógépről való nyomtatás > Nyomtatás más alkalmazásból > Különböző nyomtatási eljárások > Nyomtatás borítékra

# Nyomtatás borítékra

A boríték készülékbe történő betöltésének leírását az Alapszintű felhasználói kézikönyv „Boríték betöltése” című részében találhatjuk meg.

A borítékra való nyomtatás a következőképpen végezhető el:

1. Tegyünk egy borítékot a nyomtatóba.

   Hajtsuk be a boríték fülét.

   Úgy helyezzük el a borítékot, hogy a füle balra, behajtott oldala pedig lefelé nézzen.

2. Nyissuk meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

3. Válasszuk ki a hordozó típusát.

   Válasszuk a Fő (Main) lapon a Hordozótípus (Media Type) listából a Boríték (Envelope) lehetőséget.

4. Válasszuk ki a papírméretet.

   Kattintsunk az Oldalbeállítás (Page Setup) fülre, és a Lapméret (Page Size) listából válasszuk ki a Youkei 4, a Youkei 6, a 10-es boríték (Comm.Env. #10) vagy a DL boríték (DL Env.) elemet.

5. Válasszuk ki a fekvő tájolást.

   Ha vízszintesen szeretnénk kinyomtatni a címzett adatait, válasszuk a Tájolás (Orientation) módjának a Fekvő (Landscape) lehetőséget.

6. Fejezzük be a beállítást.

   Kattintsunk az OK gombra.
   A nyomtatáskor a nyomtató a borítékra nyomtatja az adatokat.

A lap tetejére