고급 가이드 > 문제 해결 > FINE 카트리지 홀더가 교체 위치로 이동하지 않는 경우

# FINE 카트리지 홀더가 교체 위치로 이동하지 않는 경우

- 점검 1: 전원 램프가 꺼져 있습니까?

  전원 램프가 초록색으로 켜져 있는지 확인합니다.

  전원이 켜져 있지 않으면 FINE 카트리지 홀더는 움직이지 않습니다. 전원 램프가 꺼져 있는 경우, 앞면 커버를 닫고 기기를 켭니다.

  전원 램프가 초록색으로 깜박이면 프린터가 초기화 중입니다. 전원 램프가 깜박임을 멈추고 초록색으로 켜질 때까지 기다린 후 앞면 커버를 다시 엽니다.

- 점검 2: 알람 램프가 깜박입니까?

  앞면 커버를 닫고 알람 램프가 깜박이는 횟수를 확인한 다음 적절한 조치를 취하여 에러를 해결한 후 다시 이를 엽니다. 에러 해결 방법에 대한 자세한 내용은 알람 램프가 오렌지색으로 깜박이는 경우를 참조하십시오.

- 점검 3: 앞면 커버를 10분 넘게 열어 두었습니까?

  앞면 커버를 10분 넘게 열어 둘 경우 FINE 카트리지 홀더는 프린트 헤드가 건조되는 것을 방지하기 위해 오른쪽으로 이동합니다. 앞면 커버를 닫고 다시 열어 FINE 카트리지 홀더를 왼쪽으로 되돌립니다.

- 점검 4: 프린터가 장기간 지속적으로 인쇄하였습니까?

  앞면 커버를 닫고 잠시 기다린 다음 이를 다시 엽니다.

  프린터를 장기간 계속해서 사용한 경우 프린트 헤드가 과열되어 프린트 헤드 보호를 위해 프린터가 일시적으로 인쇄를 중단합니다.

참고

- 인쇄하는 동안 앞면 커버를 열면 FINE 카트리지 홀더가 오른쪽으로 이동하게 합니다. 앞면 커버를 닫고 인쇄를 끝낸 다음 이를 다시 엽니다.

맨 위로