الدليل المتقدم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المحتويات > الصيانة الدورية > في حالة ظهور نتائج الطباعة بشكل باهت أو بألوان غير صحيحة > طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة

### طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة

قم بطباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة لتحديد ما إذا كان الحبر يخرج بشكل صحيح من فتحات رأس الطباعة.

عليك إعداد: ورقة من الورق العادي بحجم [A4] أو [Letter] في الدرج.

ملاحظة إذا كان مستوى الحبر المتبقي منخفضًا، فلن تتم طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة بشكل صحيح. استبدل خرطوشة FINE التي انخفض فيها مستوى الحبر. راجع استبدال خرطوشة FINE.

1. تأكد من تشغيل الطاقة ومن تحميل ورقة من الورق العادي بحجم [A4] أو [Letter] في الدرج الخلفي.

قم بتحريك ذراع سُمك الورق إلى اليسار. راجع الجزء الأمامي.

1. افتح مربع الحوار خصائص الطابعة.

راجع فتح مربع الحوار خصائص الطابعة (أنظمة تشغيل Windows).

1. قم بطباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة.

(1) انقر فوق علامة التبويب صيانة (Maintenance).

(2) انقر فوق فحص فتحات رأس الطباعة (Nozzle Check).

(3) قم بتأكيد الرسالة المعروضة وانقر فوق طباعة نموذج فحص (Print Check Pattern).

ستتم طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة. لا تقم بفتح الغطاء الأمامي أثناء تنفيذ الطباعة.

ملاحظة يؤدي النقر فوق عناصر الفحص الأولي (Initial Check Items) إلى عرض العناصر المطلوب فحصها طباعة النموذج.

1. قم بتفحُّص النموذج.

راجع تفحُّص نموذج فحص فتحات رأس الطباعة.

1. تأكد من تشغيل الطاقة ومن تحميل ورقة من الورق العادي بحجم [A4] أو [Letter] في الدرج الخلفي.

قم بتحريك ذراع سُمك الورق إلى اليسار. راجع الجزء الأمامي.

1. افتح مربع الحوار الأداة المساعدة لطابعة Canon IJ (Canon IJ Printer Utility).

راجع فتح Canon IJ Printer Utility (أنظمة تشغيل Macintosh).

1. قم بطباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة.

(1) حدد اختبار الطباعة (Test Print) في القائمة المنبثقة.

(2) انقر فوق فحص فتحات رأس الطباعة (Nozzle Check).

(3) قم بتأكيد الرسالة المعروضة وانقر فوق طباعة نموذج فحص (Print Check Pattern).

ستتم طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة. لا تقم بفتح الغطاء الأمامي أثناء تنفيذ الطباعة.

ملاحظة يؤدي النقر فوق عناصر الفحص الأولي (Initial Check Items) إلى عرض العناصر المطلوب فحصها طباعة النموذج.

1. قم بتفحُّص النموذج.

راجع تفحُّص نموذج فحص فتحات رأس الطباعة.

أعلى الصفحة