Guide d'utilisation avancée > Dépannage > L'imprimante réagit, mais l’encre ne s’écoule pas

# L'imprimante réagit, mais l’encre ne s’écoule pas

- Contrôle 1 : les buses des têtes d'impression sont-elles obstruées ?

  Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

  Reportez-vous aux Procédures d'entretien de l'impression d'un motif de vérification des buses, du nettoyage de la tête d'impression et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

  - Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :

    Après le nettoyage de la tête d'impression, imprimez un motif de vérification des buses et examinez le motif.

  - Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :

    Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression

    Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, essayez à nouveau.

  - Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :

    L'encre est peut-être épuisée. Remplacez la cartouche FINE.

- Contrôle 2 : la cartouche FINE est-elle installée correctement ?

  Retirez la cartouche FINE, puis installez-la de nouveau. Il se peut que la réinstallation de la cartouche FINE améliore les résultats d'impression.

  Assurez-vous également d'avoir retiré le ruban de protection (A).

- Contrôle 3 : lorsqu'une cartouche FINE est vide, remplacez-la.

Haut de la page