Bővített felhasználói kézikönyv > Számítógépről való nyomtatás > Nyomtatás más alkalmazásból > Különböző nyomtatási eljárások > A kötési margó megadása

# A kötési margó megadása

A kötési margó irányának és szélességének beállítása az alábbiakban kerül ismertetésre:

1. Nyissuk meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

2. Adjuk meg a bekötni kívánt oldalt.

   Az Oldalbeállítás (Page Setup) lapon adjuk meg a Kötési oldal (Staple Side) értékét.
   A nyomtató elemzi a Tájolás (Orientation) és az Oldalelrendezés (Page Layout) beállításokat, majd automatikusan kiválasztja a legjobb helyet a kötés számára. Válasszunk másik értéket a listáról, ha módosítani akarjuk a beállítást.

3. Állítsuk be a margó szélességét.

   Szükség esetén kattintsunk a Margó megadása... (Specify Margin...) gombra, adjuk meg a kötési margó szélességét, és kattintsunk az OK gombra.

4. Fejezzük be a beállítást.

   Az Oldalbeállítás (Page Setup) lapon kattintsunk az OK gombra.
   Nyomtatáskor az adatok a megadott kötési oldallal és margóval kerülnek kinyomtatásra.

Fontos

- A Kötési oldal (Staple Side) és a Margó megadása... (Specify Margin...) szürke, és nem érhető el a következő esetekben:

  - Az Oldalelrendezés (Page Layout) beállítás Poszternyomtatás (Poster Printing) vagy Füzetnyomtatás (Booklet Printing) értékű.

  - Az Oldalelrendezés (Page Layout) beállítás Igazítás lapmérethez (Scaled Printing) értékű. (Ha a Kétoldalas nyomtatás (Duplex Printing) is ki van választva, csak a Kötési oldal (Staple Side) beállítást lehet választani.)

  - Ki van választva a Szegély nélküli nyomtatás (Borderless Printing). (Ha a Kétoldalas nyomtatás (Duplex Printing) is ki van választva, csak a Kötési oldal (Staple Side) beállítást lehet választani.)

A lap tetejére