Guide d’utilisation avancée > Entretien > Entretien à partir de votre ordinateur > Vérification des buses des têtes d'impression

# Vérification des buses des têtes d'impression

La fonction de vérification des buses permet de savoir si les têtes d'impression fonctionnent correctement en imprimant un motif de vérification. Imprimez un motif lorsque l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée.

Pour imprimer un motif de vérification des buses, procédez comme suit :

## Vérification des buses

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Cliquez sur Vérification des buses dans l’onglet Entretien

   La boîte de dialogue Vérification des buses apparaît.
   Pour afficher la liste des points à contrôler avant d'imprimer le motif de vérification, cliquez sur le bouton Éléments initiaux à vérifier.

3. Chargez du papier dans l’imprimante

   Déplacez le levier d'épaisseur du papier vers la gauche et chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle arrière.

4. Imprimez un motif de vérification des buses

   Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur Imprimer le motif de vérification.
   Le motif de vérification des buses est imprimé.

   Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.
   La boîte de dialogue Vérification de motif apparaît.

5. Vérifiez le résultat de l'impression

   Vérifiez le résultat de l'impression. Si le résultat de l'impression est normal, cliquez sur Quitter.
   Si le résultat de l'impression est taché ou incomplet, cliquez sur le bouton Nettoyage pour nettoyer les têtes d'impression.

## Rubrique connexe

Nettoyage des têtes d'impression

Haut de la page