Guía avanzada > Impresión desde un equipo > Impresión con otro software de aplicación > Modificación de la calidad de impresión y corrección de los datos de imagen > Ajuste del contraste

# Ajuste del contraste

Es posible ajustar el contraste de la imagen durante la impresión.
Para acentuar y destacar las diferencias entre las partes claras y oscuras de las imágenes, aumente el contraste. Por otro lado, para disminuir e igualar las diferencias entre estas partes, reduzca el contraste.

Sin ajustes | Ajuste del contraste

A continuación, se describe el método para ajustar el contraste:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

2. Seleccione el ajuste manual del color.

   En la ficha Principal (Main), seleccione Manual para Color/Intensidad (Color/Intensity) y haga clic en Establecer... (Set...).

   Se abre el cuadro de diálogo Ajuste manual del color (Manual Color Adjustment).

3. Ajuste el contraste.

   Al desplazar el control deslizante Contraste (Contrast) hacia la derecha, aumentará el contraste y, al desplazarlo hacia la izquierda, disminuirá.
   También puede introducir directamente un valor vinculado al control deslizante. Introduzca un valor entre -50 y 50.

   Una vez ajustado cada color, haga clic en Aceptar (OK).

4. Finalice la configuración.

   En la ficha Principal (Main), haga clic en Aceptar (OK).
   Al llevar a cabo la impresión, la imagen se imprimirá con el contraste ajustado.

## Temas relacionados

Combinación del nivel de calidad de impresión y del método de medios tonos

Especificación de la corrección del color

Ajuste del balance del color

Ajuste del brillo

Ajuste de la intensidad

Principio de página