คำแนะนำขั้นสูง > การบำรุงรักษา > การปฏิบัติการบำรุงรักษาจากคอมพิวเตอร์ > การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์

# การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์

การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์แก้ไขตำแหน่งการติดตั้งของหัวพิมพ์และปรับปรุงสีสันและเส้นซึ่งเบี่ยงเบน

ขั้นตอนในการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์มีดังต่อไปนี้

## การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์

1. เปิด หน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

2. คลิก การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ บนแท็บ การบำรุงรักษา

   ข้อความหนึ่งจะปรากฏขึ้น

3. ป้อนกระดาษในเครื่องพิมพ์

   เลื่อนคานปรับความหนากระดาษไปทางซ้าย และใส่กระดาษธรรมดาขนาด A4 หรือ Letter แผ่นหนึ่งลงในเทรย์ด้านหลัง

4. ปฏิบัติการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์

   ทำตามขั้นตอนในข้อความที่ปรากฏขึ้น
   ไดอะล็อกบ็อกซ์ เริ่มการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ จะปรากฏขึ้น

5. ตรวจสอบรูปแบบที่พิมพ์ออกมา

   ป้อนจำนวนรูปแบบที่มีลายแถบน้อยที่สุดในกล่องที่เกี่ยวข้องกัน
   การคลิกรูปแบบด้วยลายแถบน้อยที่สุดในหน้าต่างดูภาพตัวอย่าง จะตั้งค่าหมายเลขเหล่านั้นโดยอัตโนมัติในกล่องที่เกี่ยวข้องกัน

   เมื่อคุณป้อนมูลค่าเข้าจำเป็นทั้งหมด คลิก ตกลง

   หมายเหตุ

   - หากคุณมองดูที่ผลลัพธ์การพิมพ์และยังไม่สามารถกำหนดรูปแบบอันไหนที่มีลายแถบน้อยที่สุด โปรดอ่านคู่มือการใช้เครื่องพิมพ์ของคุณ

ด้านบน