Detaylı Kılavuz Sorun Giderme

İçerik > Düzenli Bakım > Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda > Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme

### Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme

Yazıcı Kafası standart Yazıcı Kafası Temizleme işlemine tabi tutulduğunda baskı kalitesi iyileşmiyorsa yoğun temizlemeye tabi tutun. Yazıcı Kafası Derin Temizleme işleminde standart Yazıcı Kafası Temizleme işlemine göre daha fazla mürekkep kullanılır; bu nedenle bu işlemi yalnızca gerektiğinde gerçekleştirin.

1. Gücün açık olduğundan emin olun.

1. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.

Bkz. Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu (Windows) Açma.

1. Yazıcı Kafasını yoğun şekilde temizleyin.

(1) Bakım (Maintenance) sekmesini tıklatın.

(2) Yoğun Temizleme (Deep Cleaning) seçeneğini tıklatın.

(3) Görüntülenen mesajı onaylayın ve Yürüt (Execute) seçeneğini tıklatın.

Not Yazıcı Kafasını yoğun temizleme işlemini gerçekleştirmeden önce denetlenecek öğeleri görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni (Initial Check Items) tıklatın.

(4) Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.

Power lambası yeşil yanıp sönmeye başladığında yazıcı, Yazıcı Kafasını derin temizleme işlemini başlatır.

Yazıcı, Yazıcı Kafasının derin temizliğini tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın. Bu işlem yaklaşık 1 ila 2 dakika sürer.

1. Yazıcı kafasının durumunu kontrol etmek için püskürtme ucu denetim desenini yazdırın.

Bkz. Püskürtme Ucu Denetim Desenini Yazdırma.

Not Sorun giderilmezse, Yazıcı Kafasını yeniden yoğun temizlemeye tabi tutun. Buna sorunu çözmezse, mürekkep bitmiş olabilir. HASSAS Kartuşu yenisiyle değiştirin. Bkz. HASSAS Kartuşu Değiştirme.

1. Gücün açık olduğundan emin olun.

1. Canon IJ Printer Utility iletişim kutusunu açın.

Bkz. Canon IJ Printer Utility (Macintosh) Uygulamasını Açma.

1. Yazıcı Kafasını yoğun şekilde temizleyin.

(1) Açılan menüde Temizleme (Cleaning) seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.

(2) Yoğun Temizleme (Deep Cleaning) seçeneğini tıklatın.

(3) Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.

Power lambası yeşil yanıp sönmeye başladığında yazıcı, Yazıcı Kafasını derin temizleme işlemini başlatır.

Yazıcı, Yazıcı Kafasının derin temizliğini tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın. Bu işlem yaklaşık 1 ila 2 dakika sürer.

Not Yazıcı Kafasını yoğun temizleme işlemini gerçekleştirmeden önce denetlenecek öğeleri görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni (Initial Check Items) tıklatın.

1. Yazıcı kafasının durumunu kontrol etmek için püskürtme ucu denetim desenini yazdırın.

Bkz. Püskürtme Ucu Denetim Desenini Yazdırma.

Not Sorun giderilmezse, Yazıcı Kafasını yeniden yoğun temizlemeye tabi tutun. Buna sorunu çözmezse, mürekkep bitmiş olabilir. HASSAS Kartuşu yenisiyle değiştirin. Bkz. HASSAS Kartuşu Değiştirme.

Sayfa başına dön