Bővített felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás

Tartalom > Papír betöltése > Papír betöltése > Boríték betöltése

### Boríték betöltése

Nyomtathat [European DL / európai DL] és [American Comm. Env. /amerikai 10-es boríték] hordozóra.

A nyomtatóillesztő-program megfelelő beállításainak megadásával a címet a boríték irányának megfelelően nyomtatja a készülék.

Fontos Ne használja a következő borítékokat. - Dombornyomásos vagy impregnált felületű borítékok - Kéthajtókás borítékok (vagy ragasztós hajtókák) - Nyomással leragasztható borítékok

- Előre nedvesített, ragadós hajtókájú borítékok

1. Készítse elő a borítékokat.

Simítsa le a boríték mind a négy sarkát és élét.

Ha a borítékok hajlottak, kiegyenesítésükhöz átlós irányban fogja meg a borítékköteget, és lágyan hajlítsa meg az ellenkező irányba.

Ha hajlott a boríték füle, akkor egyenesítse ki.

Egy toll segítségével simítsa ki, és lapítsa le a boríték nyomtatóba helyezendő élét.

A fenti ábrákon oldalról látható a boríték készülékbe behúzott éle.

Fontos A boríték elakadhat a nyomtatóban, ha nincs kisimítva, vagy ha az éle gyűrött. Ellenőrizze, hogy ne legyen rajta 0,1 hüvelyknél / 3 mm-nél nagyobb gyűrődés vagy kiemelkedés.

1. Töltse be a borítékokat.

(B) Hátsó tálca

(C) Címoldal

(1) Igazítsa a borítékokat a hátsó tálca jobb oldalához (A), és töltse be a papírt úgy, hogy A CÍMOLDAL ÖN FELÉ NÉZZEN.

A boríték behajtott füle a bal oldalon, lefelé kell, hogy nézzen.

Egyszerre legfeljebb 5 boríték tölthető be.

(2) Csípje össze a papírvezetőt, és csúsztassa a borítékok bal oldalához.

Ne csúsztassa túl erősen a papírvezetőt. Ez megakadályozhatja a lapok szabályszerű betöltését.

(3) Állítsa a papírvastagsági kart a jobb oldali állásba.

A nyomtatás befejeztével állítsa vissza a papírvastagsági kart a bal oldali állásba.

1. A beállítások megadása a nyomtatóillesztő-programban.

(1) A Hordozótípus (Media Type) menüben válassza a Boríték (Envelope) lehetőséget.

(2) Válassza ki a borítékméretet.

A Lapméret (Page Size) menüben válassza a DL boríték (DL Env.) vagy a 10-es boríték (Comm. Env. #10) lehetőséget.

Válassza ki a DL boríték (DL Envelope) vagy a 10-es boríték (#10 Envelope) opciót a Papírméret (Paper Size) beállításnál.

(3) Válassza ki a Fekvő (Landscape) beállítást a Tájolás (Orientation) lehetőségnél.

Fontos Ha nem adja meg helyesen a Lapméret (Page Size) vagy a Papírméret (Paper Size), illetve a Tájolás (Orientation) értékét, akkor a cím nyomtatása fejjel lefelé vagy 90 fokkal elforgatva történik.

Megjegyzés Lehet, hogy a borítékok adagolása közben zaj hallható. Ha Windows környezetben a nyomtatás fejjel lefelé van, válassza ki az Elforgatás 180 fokkal (Rotate 180 degrees) lehetőséget a nyomtatóillesztő-program Oldalbeállítás (Page Setup) lapján, a nyomtató tulajdonságainak párbeszédpanelén.

A lap tetejére