คำแนะนำขั้นสูง > การแก้ไขปัญหา > กระดาษป้อนจ่ายไม่ถูกต้อง

# กระดาษป้อนจ่ายไม่ถูกต้อง

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 1: ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ขณะป้อนกระดาษ

  - หากป้อนกระดาษเป็นจำนวนสองแผ่นขึ้นไป ให้จัดเรียงขอบกระดาษก่อนป้อน

  - หากป้อนกระดาษเป็นจำนวนสองแผ่นขึ้นไป ตรวจสอบว่าจำนวนกระดาษไม่เกินกว่าจำนวนจำกัด

    ทั้งนี้อาจไม่สามารถป้อนจ่ายกระดาษได้ถูกต้องตามความจุสูงสุดที่กำหนด ขึ้นอยู่กับประเภทของกระดาษและปัจจัยแวดล้อม (อุณหภูมิหรือความชื้นที่สูงมากหรือต่ำมาก) ในกรณีนี้ ให้ลดจำนวนกระดาษที่ป้อนในแต่ละครั้งให้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนจำกัด

  - ป้อนกระดาษในแนวตั้งเสมอ ไม่ว่าจะกำหนดการพิมพ์ในแนวใดก็ตาม

  - ขณะป้อนกระดาษ ให้ป้อนโดยหันด้านพิมพ์ขึ้น จัดกระดาษให้ชิดไปทางขวาของเทรย์ด้านหลัง และเลื่อนชุดกำหนดแนวกระดาษให้ชิดกับขอบด้านซ้ายของกระดาษ

    การป้อนกระดาษ

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 2: ตรวจสอบว่ากระดาษที่ใช้พิมพ์หนาหรืองอเกินไปหรือไม่

  การป้อนกระดาษ

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 3: ตรวจสอบรายการต่อไปนี้เมื่อต้องการพิมพ์ลงบนซองจดหมาย

  - หากต้องการพิมพ์ลงบนซองจดหมาย กรุณาดูรายละเอียดใน การป้อนกระดาษ จากนั้นเตรียมซองจดหมายให้พร้อมก่อนการพิมพ์
    เมื่อเตรียมซองจดหมายพร้อมแล้ว ป้อนซองลงในแนวตั้ง หากป้อนซองจดหมายในแนวนอน ซองจะถูกป้อนจ่ายไม่ถูกต้อง

  - เลื่อนคานกำหนดความหนากระดาษไปทางขวา
    การป้อนกระดาษ

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 4: นำัวัตถุแปลกปลอมต่างๆ ออกจากเทรย์ด้านหลัง

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 5: ปิดเครื่องพิมพ์ เปิดฝาครอบด้านหน้า จากนั้นนำวัตถุแปลกปลอมออก

  ระวังอย่าสัมผัสโดนส่วนประกอบภายในเครื่องพิมพ์

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 6: ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

  การบำรุงรักษาตามปกติ

  หมายเหตุ

  - การทำความสะอาดลูกกลิ้งจ่ายกระดาษจะทำให้ลูกกลิ้งได้รับการเสียดสี จึงควรดำเนินขั้นตอนนี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น

ด้านบนของหน้า