คำแนะนำขั้นสูง > การแก้ไขปัญหา > ไฟเตือนกระพริบเป็นสีส้ม

# ไฟเตือนกระพริบเป็นสีส้ม

เมื่อเครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดขึ้นไฟเตือนจะกระพริบเป็นสีส้มตามภาพ จำนวนการกระพริบจะระบุประเภทของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น นับจำนวนครั้งในการกระพริบและปฏิบัติตามข้อแก้ไขความผิดพลาด

(A) บันทึกจำนวนครั้งในการกระพริบ

(B) กระพริบซ้ำ ๆ กัน

จำนวนการกระพริบ/สาเหตุ | การดำเนินการ
--- | ---
กระพริบสองครั้ง: กระดาษหมด /ไม่มีการป้อนจ่ายกระดาษ | ป้อนกระดาษที่เทรย์ด้านหลัง จากนั้นกดปุ่ม RESUME/CANCEL
กระพริบสามครั้ง: กระดาษติดค้าง | กระดาษอาจมีการติดค้าง นำกระดาษที่ติดค้างออก ป้อนกระดาษใหม่ให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม RESUME/CANCEL กระดาษติดค้าง
กระพริบสี่ครั้ง: หมึกหมดแล้ว | หมึกหมดแล้ว ให้แทนที่คาร์ทริดหมึกแล้วปิดฝาครอบเครื่อง หากพิมพ์งานค้างอยู่และคุณต้องการพิมพ์ต่อไป ให้กดปุ่ม [RESUME/CANCEL] อย่างน้อย 5 วินาทีในขณะที่ยังติดตั้งคาร์ทริดหมึกอย แล้วการพิมพ์จะทำต่อในสภาวะหมึกหมด ฟังก์ชันการตรวจสอบระดับหมึกที่เหลืออยู่จะปิดใช้งานอยู่

ให้แทนที่คาร์ทริดหมึกที่หมดทันทีหลังจากการพิมพ หากเลือกพิมพ์ต่อในกรณีหมึกหมด คุณภาพการพิมพ์ของผลลัพธ์จะเป็นที่ไม่น่าพอใจ

กระพริบห้าครั้ง: ไม่พบคาร์ทริด FINE | ใส่คาร์ทริด FINE ไม่ถูกต้องหรือคาร์ทริดไม่รองรับกับเครื่องพิมพ์ เปิดฝาครอบด้านหน้า จากนั้นใส่คาร์ทริด FINE ให้ถูกต้อง หรือใส่คาร์ทริดที่รองรับการทำงานกับเครื่องพิมพ์ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อาจเป็นข้อผิดพลาดของคาร์ทริด FINE ในกรณีนี้กรุณาติดต่อตัวแทนผู้แทนศูนย์บริการ Canon ของคุณ
กระพริบเจ็ดครั้ง: ใส่คาร์ทริด FINE ไม่ถูกตำแหน่ง | ตรวจสอบว่าติดตั้งคาร์ทริด FINE ในตำแหน่งที่ถูกต้อง การบำรุงรักษาตามปกติ
กระพริบแปดครั้ง: ชุดดูดซับหมึกเกือบเต็ม | ชุดดูดซับหมึกกำลังจะเต็ม เครื่องพิมพ์มีชุดดูดซับหมึกในตัวเพื่อเก็บหมึกที่ใช้ในระหว่างทำความสะอาดหัวพิมพ์ กดปุ่ม RESUME/CANCEL เพื่อยกเลิกข้อผิดพลาดและดำเนินการพิมพ์ต่อ ก่อนที่ชุดดูดซับหมึกจะเต็ม กรุณาติดต่อผู้แทนศูนย์บริการ Canon ของคุณ (ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์)
กระพริบสิบสี่ครั้ง: ไม่พบคาร์ทริด FINE | คาร์ทริด FINE อาจไม่รองรับกับเครื่องพิมพ์ ใส่คาร์ทริด FINE ที่เหมาะสม การบำรุงรักษาตามปกติ
กระพริบสิบห้าครั้ง: ไม่พบคาร์ทริด FINE | ใส่คาร์ทริด FINE ไม่ถูกต้องหรือคาร์ทริดไม่รองรับกับเครื่องพิมพ์ ใส่คาร์ทริด FINE ที่เหมาะสม การบำรุงรักษาตามปกติ
กระพริบสิบหกครั้ง: ไม่สามารถตรวจวัดระดับหมึกได้ | หมึกอาจจะหมดแล้ว ฟังก์ชันการตรวจสอบระดับหมึกที่เหลืออยู่จะปิดใช้งานอยู่ เนื่องจากระดับหมึกไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง หากคุณต้องการพิมพ์ต่อไปโดยไม่ใช้ฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม [RESUME/CANCEL] อย่างน้อย 5 วินาที Canon แนะนำให้คุณใช้คาร์ทริดหมึกที่แท้ของ Canon แบบใหม่ เพื่อได้คุณภาพที่ดีที่สุด

โปรดสนใจที่ว่า Canon จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติหรืออุปสรรคของเครื่องพิมพ์ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดขึ้นโดยการดำเนินการพิมพ์ต่อไปในสภาวะหมึกหมด

ด้านบนของหน้า