Videregående veiledning > Tillegg > Oppdatere skriverdriveren > Installere skriverdriveren

# Installere skriverdriveren

Du kan gå til vårt websted på Internett og laste ned den nyeste skriverdriveren for modellen din.

Fremgangsmåten for å installere skriverdriveren du har lastet ned, er som følger:

1. Slå av skriveren

   Viktig!

   - Hvis du slår på datamaskinen mens skriveren er på, startes Windows-funksjonen Plug and Play automatisk, og vinduet Ny maskinvare funnet (Found New Hardware) (Windows Vista) eller Veiviser for funnet maskinvare (Found New Hardware Wizard) (Windows XP, Windows 2000) vises. Hvis dette skjer, klikker du på Avbryt (Cancel).

2. Start installasjonsprogrammet

   Dobbeltklikk på ikonet for filen du har lastet ned.
   Installeringsprogrammet starter.

   Viktig!

   - I Windows Vista kan det vises en dialogboks for bekreftelse/advarsel når du installerer, avinstallerer eller starter programvare.
     Dialogboksen vises når det kreves administrative rettigheter for å utføre en oppgave.
     Hvis du er logget på en administrator (administrator)-konto, klikker du Fortsett (Continue) eller Tillat (Allow) for å fortsette.
     I noen programmer kreves det administrator (administrator)-konto for å fortsette. Hvis du er logget på en standardkonto, bytter du til en administratorkonto og starter fremgangsmåten på nytt fra begynnelsen.

3. Installer skriverdriveren

   I Velkommen (Welcome)-vinduet klikker du på Neste (Next).
   Les innholdet i Lisensavtale (License Agreement)-vinduet. Når du har kontrollert innholdet, klikker du på Ja (Yes).
   Installeringen av skriverdriveren starter.

   Når vinduet Installasjonen er fullført (Installation Complete) vises, kontrollerer du at skriveren og datamaskinen er koblet sammen med en kabel.

   Når du vil velge port for skrivertilkoblingen manuelt, merker du av for Velg skriverport (Select printer port) og klikker på alternativet Manuelt valg (Manual selection). I vinduet Velg skriverport (Select printer port) velger du målet for tilkoblingen og klikker på OK (OK).

4. Fullfør innstallasjonen

   Klikk på Fullfør (Complete).
   Slå på skriveren, og vent litt til tilkoblingen er registrert.

Denne fremgangsmåten installerer skriverdriveren.

Avhengig av miljøet du jobber i, kan det hende at det vises en melding som ber deg starte datamaskinen på nytt. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installeringen.

Viktig!

- Når du pakker ut den komprimerte filen du har lastet ned, lagrer du filen for eksempel i mappen "temp". Bruk bare engelske tegn i mappenavnet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at skriverdriveren ikke blir installert på riktig måte.

- Skriverdriveren kan lastes ned gratis, men eventuelle kostnader for Internett-oppkobling er ditt ansvar.

## Beslektede emner

Hente den nyeste skriverdriveren

Før du installerer skriverdriveren

Øverst på siden