Guía avanzada > Solución de problemas > Los resultados de impresión no son satisfactorios > No hay resultados de impresión/La impresión es borrosa/Los colores son incorrectos/Rayas blancas

# No hay resultados de impresión/La impresión es borrosa/Los colores son incorrectos/Rayas blancas

- Comprobación 1: ¿Ha confirmado la configuración de la calidad de papel e impresión?

  Los resultados de impresión no son satisfactorios

- Comprobación 2: ¿Está instalado correctamente el cartucho FINE?

  Quite el cartucho FINE y vuelva a instalarlo. Puede que se mejore el resultado de impresión si se vuelve a instalar el cartucho FINE.

  Además, compruebe que se ha quitado la cinta protectora (A).

- Comprobación 3: Imprima el patrón de prueba de los inyectores para realizar operaciones de mantenimiento necesarias, como limpiar el cabezal de impresión.

  Imprima el patrón de prueba de los inyectores para determinar si la tinta sale correctamente por los inyectores del cabezal de impresión.

  Consulte Mantenimiento para obtener información sobre la impresión del patrón de prueba de los inyectores, la limpieza del cabezal de impresión y la limpieza a fondo del cabezal de impresión.

  - Si el patrón de prueba de los inyectores no se imprime correctamente:

    Tras limpiar el cabezal de impresión, imprima el patrón de prueba de los inyectores y examínelo.

  - Si el problema no se soluciona después de llevar a cabo dos veces la limpieza del cabezal de impresión:

    Realice una limpieza a fondo del cabezal de impresión.

    Si el problema no se soluciona tras realizar una limpieza a fondo del cabezal de impresión, inténtelo de nuevo.

  - Si el problema no se soluciona tras realizar dos veces la limpieza a fondo del cabezal de impresión:

    La tinta podría haberse agotado. Sustituya el cartucho FINE.

- Comprobación 4: Cuando un cartucho FINE se quede vacío, sustitúyalo por uno nuevo.

- Comprobación 5: Cuando utilice papel con una única cara imprimible, asegúrese de cargar el papel con la cara de impresión hacia arriba.

  Si se imprime en la cara equivocada de este tipo de papel, la impresión puede quedar borrosa o la calidad de las copias quizás no sea buena.

  Consulte el manual de instrucciones proporcionado con el papel para obtener más información sobre la cara imprimible.

- Comprobación 6: Cambie el ajuste de la palanca de grosor del papel.

  Ajuste la posición de la palanca de grosor del papel según el tipo de papel en el que vaya a imprimir.

  Consulte Carga de papel.

  Según el contenido de la impresión, la superficie de impresión se puede rayar, o bien las esquinas o los bordes del papel se pueden manchar incluso en los tipos de papel que requieren que se ajuste la palanca a la derecha. En tal caso, ajuste la palanca de grosor del papel a la derecha.

  * Vuelva a fijar la palanca de grosor del papel a la izquierda cuando finalice con la impresión. Si la palanca no se vuelve a fijar a la izquierda, es más probable que el interior de la impresora se ensucie debido al mayor espacio entre el cabezal de impresión y el papel cargado. También se podría reducir la calidad de impresión.

  nota

  - Si las esquinas o los bordes del papel se manchan, intente imprimir con la palanca de grosor del papel ajustada a la derecha.

Principio de página