Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Procédures d'entretien > L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement

# L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement

Si les impressions sont floues ou que les couleurs ne s'impriment pas correctement, les buses de la tête d'impression (cartouches FINE) sont probablement obstruées. Suivez la procédure ci-après pour imprimer un motif de vérification des buses, vérifier l'état des buses et procéder à un nettoyage de la tête d'impression.

Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, le réglage de la tête d'impression peut permettre d'améliorer la qualité d'impression.

Attention Ne rincez pas et n'essuyez pas les cartouches FINE. Cela pourrait les endommager.

Remarque Avant de procéder à l'entretien Assurez-vous qu'une cartouche FINE n'est pas à court d'encre. Reportez-vous à la section Vérification de niveau d'encre. Vérifiez que les cartouches FINE sont correctement installées. Reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche FINE.

Vérifiez si le ruban de protection de couleur orange au bas de la cartouche FINE a été retiré.

Si le voyant Alarme clignote en orange, consultez la section « Dépannage » du manuel en ligne Guide d'utilisation avancée.

Le fait d'augmenter la qualité d'impression dans les paramètres du pilote d'imprimante peut permettre d'améliorer le résultat d'impression.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel en ligne Guide d'utilisation avancée.

### Lorsque les résultats d'impression sont flous ou inégaux :

> Etape 1 Reportez-vous à la section Impression du motif de vérification des buses. Reportez-vous à la section Examen du motif de vérification des buses. |  |
> Si le motif est absent : | Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.
> Etape 2 Reportez-vous à la section Nettoyage de la tête d'impression. |
> Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression : |  |
> Etape 3 Reportez-vous à la section Nettoyage en profondeur de la tête d'impression. |
> Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression : |  |
> Etape 4 Reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche FINE. |  |

### Lorsque les résultats d'impression sont inégaux, comme un problème d'alignement des lignes droites :

> Reportez-vous à la section Alignement de la tête d'impression. |  |

Haut de la page