Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvalitet og korrigere bildedata > Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode

# Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode

Du kan angi utskriftskvalitetsnivået og rastreringsmetoden.

Fremgangsmåten for å angi utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode er som følger:

1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper

2. Velg utskriftskvaliteten

   Velg Egendefinert (Custom) for Utskriftskvalitet (Print Quality) i kategorien Hoved (Main), og klikk på Angi... (Set...).

   Dialogboksen Egendefinert (Custom) åpnes.

3. Angi utskriftskvaliteten og rastreringsuttrykksmetoden

   Flytt glidebryteren for Kvalitet (Quality) for å velge kvalitetsnivå.
   Velg Rastrering (Halftoning) og klikk på OK (OK).

   Merk

   - Rastrering refererer til fargetoner mellom den mørkeste og den lyseste fargen.
     Skriveren erstatter fargetonene med en samling små prikker for å få frem rastreringen. Dither (Dither) ordner prikkene etter faste regler for å få frem raastreringen. Diffusjon (Diffusion) plasserer prikkene tilfeldig for å få frem rastreringen. Når du velger Auto (Auto), skrives dataene ut med den optimale rastreringsmetoden for den valgte utskriftskvaliteten.

4. Fullfør innstillingene

   Klikk på OK (OK) i kategorien Hoved (Main).
   Når du skriver ut, skrives dataene ut med angitt kvalitetsnivå og rastreringsmetode.

Viktig!

- Enkelte nivåer for utskriftskvalitet og rastreringsmetoder kan ikke velges, avhengig av innstillingene for Medietype (Media Type).

Merk

- Når en del av utskriftsobjektet ikke skrives ut, kan problemet kanskje løses ved å velge Diffusjon (Diffusion) for Rastrering (Halftoning).

## Beslektede emner

Angi fargekorrigering

Justere fargebalansen

Justere lysstyrke

Justere intensitet

Justere kontrast

Øverst på siden