고급 가이드 문제 해결

목차 > 유지 관리 > 인쇄물이 희미하거나 컬러가 정확하지 않은 경우 > 노즐 점검 패턴 인쇄

### 노즐 점검 패턴 인쇄

노즐 점검 패턴을 인쇄하여 프린트 헤드 노즐에서 잉크가 올바르게 분사되는지 확인합니다.

준비해야 할 것: A4 또는 Letter 크기의 보통 용지 한 장

참고 잉크 잔량이 적을 경우 노즐 점검 패턴이 정확하게 인쇄되지 않습니다. 잉크가 적은 FINE 카트리지를 교체합니다. FINE 카트리지 교체를 참조하십시오.

1. 전원이 켜졌는지와 뒷면 트레이에 A4 또는 Letter 크기의 보통 용지 한 장이 로드되었는지를 확인합니다.

용지 두께 레버를 왼쪽으로 설정합니다. 앞면을 참조하십시오.

1. 프린터 등록 정보 대화 상자를 엽니다.

프린터 등록 정보 대화 상자 열기(Windows)를 참조하십시오.

1. 노즐 점검 패턴을 인쇄합니다.

(1) 유지 관리 탭을 클릭합니다.

(2) 노즐 점검을 클릭합니다.

(3) 표시된 메시지를 확인하고 점검 패턴 인쇄를 클릭합니다.

노즐 점검 패턴이 인쇄됩니다. 인쇄하는 동안 앞면 커버를 열지 마십시오.

참고 패턴을 인쇄하기 전에 초기 점검 사항을 클릭하면 점검할 항목이 표시됩니다.

1. 패턴을 확인합니다.

노즐 점검 패턴 검사를 참조하십시오.

1. 전원이 켜졌는지와 뒷면 트레이에 A4 또는 Letter 크기의 보통 용지 한 장이 로드되었는지를 확인합니다.

용지 두께 레버를 왼쪽으로 설정합니다. 앞면을 참조하십시오.

1. Canon IJ Printer Utility 대화 상자를 엽니다.

Canon IJ Printer Utility 열기(Macintosh)를 참조하십시오.

1. 노즐 점검 패턴을 인쇄합니다.

(1) 팝업 메뉴에서 Test Print를 선택합니다.

(2) 노즐 점검을 클릭합니다.

(3) 표시된 메시지를 확인하고 점검 패턴 인쇄를 클릭합니다.

노즐 점검 패턴이 인쇄됩니다. 인쇄하는 동안 앞면 커버를 열지 마십시오.

참고 패턴을 인쇄하기 전에 초기 점검 사항을 클릭하면 점검할 항목이 표시됩니다.

1. 패턴을 확인합니다.

노즐 점검 패턴 검사를 참조하십시오.

맨 위로