고급 가이드 문제 해결

목차 > 용지 로드하기 > 용지 로드하기 > 용지 로드하기

### 용지 로드하기

중요 보통 용지를 4" × 6"/10 × 15cm, 4" × 8"/101.6 × 203.2mm, 5" × 7"/13 × 18cm 또는 2.16" × 3.58"/55.0 × 91.0mm(카드 크기)와 같은 작은 크기로 잘라 시험 인쇄를 하는 경우 용지가 걸릴 수 있습니다. 항상 세로 방향(A)으로 용지를 로드하십시오. 가로 방향(B)으로 용지를 로드하면 용지가 걸릴 수 있습니다. 양면 인쇄를 수행할 경우 인쇄된 용지가 배출되는 영역(책상 등)의 표면이 평평하지 않거나 위에 먼지나 얼룩이 없어야 합니다. 배출 영역의 표면이 평평하지 않거나 위에 먼지와 얼룩이 있으면 인쇄 결과와 프린터에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다.

참고 사진 인쇄에는 Canon 정품 포토 용지를 사용할 것을 권장합니다. Canon 정품 용지에 대한 자세한 내용은 사용할 수 있는 용지 종류를 참조하십시오. 일반 복사 용지를 사용할 수 있습니다. 양면에 인쇄할 경우 Canon의 순백색 용지를 사용할 것을 권장합니다. 프린터에 사용할 수 있는 페이지 크기 및 용지 무게는 사용할 수 있는 용지 종류를 참조하십시오.

1. 용지를 로드하기 전에 네 모서리를 평평하게 펴 줍니다.

참고 용지를 로드하기 전에 용지의 가장자리를 각각 맞춥니다. 가장자리를 맞추지 않고 용지를 로드할 경우 용지 걸림의 원인이 될 수 있습니다. 용지가 말린 경우 완전히 펴질 때까지 마주 보는 말린 모서리를 잡고 반대 방향으로 가볍게 구부려 줍니다. 말린 용지를 펴는 방법에 대한 자세한 내용은 고급 가이드 전자 안내서의 "문제 해결"을 참조하십시오.

1. 용지를 로드하기 위한 준비를 합니다.

(1) 용지 받침대를 엽니다.

(2) 용지 두께 레버의 위치를 조절합니다.

이 레버는 용지 종류에 맞추어 프린트 헤드와 로드한 용지 사이의 간격을 변경합니다.

보통 용지에 인쇄할 경우 레버를 왼쪽으로 설정합니다.

편지 봉투나 티셔츠 전사지에 인쇄할 경우 레버를 오른쪽으로 설정합니다.

참고 용지의 모서리나 끝 부분에 얼룩이 있는 경우 용지 두께 레버를 오른쪽으로 설정하여 인쇄해 보십시오. 이는 인쇄 품질을 향상할 수 있습니다. 인쇄를 끝낸 후에는 용지 두께 레버를 왼쪽 위치로 되돌립니다.

1. 용지를 로드합니다.

(1) 용지 더미를 뒷면 트레이(A)의 오른쪽 모서리에 맞추고 인쇄 면이 사용자를 향하고 용지 상단이 아래로 향하게 하여 로드합니다.

참고 로드 한계 표시(B)보다 높게 로드하지 마십시오.

(2) 용지 가이드를 잡고 이를 밀어 용지 더미의 왼쪽에 맞게 조정합니다.

용지 가이드를 너무 세게 밀지 마십시오. 용지가 올바르게 공급되지 않을 수 있습니다.

참고 용지를 공급할 때 프린터에서 작동 소음이 발생할 수 있습니다.

참고 용지 로드 후 프린터 드라이버의 페이지 크기(또는 Paper Size) 및 용지 종류에서 로드한 용지의 크기 및 종류를 선택합니다. 문서 인쇄(Windows) 또는 문서 인쇄(Macintosh)를 참조하십시오.

맨 위로