Расширенное руководство Устранение неполадок

Содержание > Приложение > Меры предосторожности

# Меры предосторожности

Прочтите предупреждения по технике безопасности, приведенные в данном руководстве, для гарантии безопасного использования принтера. Не пытайтесь использовать принтер каким-либо способом, не описанным в руководстве. Это может привести к непредвиденным поломкам или поражению электрическим током.

Предупреждение В случае несоблюдения мер предосторожности ваши действия могут привести к удару электрическим током, возгоранию или повреждению принтера.

> Выбор местоположения | Не помещайте принтер рядом с легковоспламеняющимися веществами, такими как алкоголь или разбавители.
> Электропитание | Никогда не пытайтесь подсоединить или отсоединить принтер от электросети влажными руками.
> Всегда полностью втыкайте вилку шнура питания в электрическую розетку.

> Никогда не повреждайте, не изменяйте, не растягивайте и не сгибайте или скручивайте слишком сильно шнур питания. Не ставьте на шнур питания тяжелые вещи.

> Никогда не подсоединяйте принтер к электрической розетке, обслуживающей другое оборудование (удлинитель, двойные, тройные розетки и т.д.).

> Никогда не используйте принтер, если кабель питания свернут или завязан узлом.
> При обнаружении дыма, необычного запаха или шума, которые исходят от принтера, немедленно отсоедините его от электросети и позвоните в службу технической поддержки.

> Периодически отсоединяйте принтер и, используя сухую ткань, протирайте от пыли и загрязнений, которые скапливаются на шнуре питания и электрической розетке. Если принтер расположен в месте с повышенной запыленностью, задымленностью или влажностью, пыль, оседающая на шнуре питания, абсорбирует влагу, что может привести к повреждению изоляции и возгоранию.

> Во время грозы принтер следует отсоединять от электрической сети и воздерживаться от его использования. В противном случае это может привести к возгоранию, удару электрическим током или повреждению принтера.
> Используйте только кабель питания, поставляемый вместе с принтером.
> Очистка принтера |

> Для очистки принтера используйте влажную ткань. Не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися веществами, такими как спиртосодержащие вещества, бензол или разбавители.

> Контакт легковоспламеняющихся веществ с компонентами принтера, находящимися под напряжением, может привести к возгоранию и удару электрическим током.

> При очистке принтера всегда отсоединяйте его от электросети. При случайном включении принтера во время очистки вы можете причинить себе травму или повредить принтер.
> Обслуживание принтера | Не пытайтесь разобрать или изменить принтер. Принтер не содержит компонентов, обслуживаемых пользователем. Принтер содержит компоненты, находящиеся под электрическим напряжением. Не пытайтесь выполнить какую-либо процедуру обслуживания, не описанную в руководстве.
> Обслуживание принтера | Не используйте легковоспламеняющиеся спреи рядом с принтером. Контакт спрея с компонентами принтера, находящимися под напряжением, может привести к возгоранию или удару электрическим током.

Предупреждение В случае несоблюдения мер предосторожности ваши действия могут привести к нанесению травмы или повреждению принтера.

> Выбор местоположения | Не устанавливайте принтер на неустойчивую или вибрирующую поверхность.
> Не устанавливайте принтер в местах с повышенной запыленностью или влажностью, под прямым воздействием солнечных лучей, за пределами закрытых помещений или близко к источникам тепла. Чтобы избежать риска возгорания или электрического удара, установите принтер в помещении с температурой воздуха от 5°C до 35°C (от 41° до 95° по Фаренгейту) и влажностью от 10% до 90% (не оседающей конденсатом).
> Не устанавливайте принтер на толстый плед или коврик.
> Не прислоняйте принтер задней стороной к стене.
> Электропитание |

> Никогда не отсоединяйте кабель питания, потянув за шнур.

> Не используйте удлинитель.

> Убедитесь, что область вокруг электрической розетки поддерживается в чистоте, и вы можете легко отсоединить шнур питания при необходимости.

> Обслуживание принтера | Не допускайте попадания рук или пальцев внутрь принтера во время печати.
> При переноске принтера держите его за обе стороны.
> Не устанавливайте никаких предметов на принтер.
> Не помещайте металлических вещей (зажимов для бумаги, скрепок и т.д.) или емкостей с легковоспламеняющимися веществами (алкоголь, разбавители и т.д.) на верхнюю крышку принтера.
> Если какой-либо посторонний объект (металл или жидкость) попадет внутрь принтера, отсоедините шнур питания и позвоните в службу технической поддержки.
> Не перевозите и не храните аппарат в наклонном, вертикальном или перевернутом положении, так как это может привести к вытеканию чернил и повреждению самого аппарата.
> Картриджи FINE (Картриджи) | Берегите картриджи FINE (Картриджи) от детей. В том случае, если чернила случайно попали в рот или были проглочены, прополощите рот или выпейте один-два стакана воды. При возникновении болезненных или неприятных ощущений немедленно обратитесь к врачу.
> Если чернила попали в глаза, немедленно промойте их водой. Если чернила попали на кожу, немедленно вымойте ее с мылом. Если раздражение глаз или кожи не проходит немедленно обратитесь к врачу.
> Не встряхивайте Картриджи FINE (Картриджи). Чернила могут выплеснуться и испачкать одежду или окружающие предметы.

> Не прикасайтесь к электрическим контактам или соплам печатающей головки картриджа FINE (Картриджа) после выполнения печати.

> Металлические части устройства могут быть очень горячими и послужить причиной ожогов.

> Не помещайте картриджи FINE (Картриджи) в огонь.
> Не пытайтесь разобрать или изменить картриджи FINE.
> Бережно обращайтесь с картриджами FINE: не подвергайте их чрезмерному давлению и не бросайте.

> Не промывайте и не протирайте картриджи FINE.

> Установив картриджи FINE, не извлекайте их без необходимости.

При расположении принтера рядом с электрическими приборами, такими как флюоресцентные лампы, учитывайте следующее

Поместите принтер не менее чем в 5,91 дюйма / 15 см от электрических приборов, таких как флюоресцентные лампы. Если принтер помещен рядом с подобными приборами, он может не работать надлежащим образом из-за флюоресцентных помех.

При отключении питания

При отключении питания всего нажимайте кнопку Power (Питание), чтобы убедиться, что индикатор Power (Питание) (зеленый) погас. Если отсоединить шнур питания от электросети пока индикатор Power (Питание) горит или мигает, печатающая головка останется незащищена, что может привести к невозможности печати в дальнейшем.

Наверх