高级指南 故障排除

目录 > 日常维护 > 打印变得暗淡或颜色不正确时 > 深度清洗打印头

### 深度清洗打印头

如果标准打印头清洗未改善打印质量，则深度清洗打印头。 打印头深度清洗比标准打印头清洗消耗更多墨水，因此请仅在必要时执行此操作。

1. 确保电源已开启。

1. 打开打印机属性对话框。

请参见打开打印机属性对话框(Windows)。

1. 深度清洗打印头。

(1) 单击维护选项卡。

(2) 单击深度清洗。

(3) 确认显示的信息并单击执行。

注释 单击最初确认项目会显示深度清洗打印头前要检查的项目。

(4) 确认显示的信息并单击确定。

电源指示灯开始闪烁绿色时，打印机开始深度清洗打印头。

打印头深度清洗完成之前请勿执行任何其他操作。 此过程大约需要1或2分钟。

1. 打印喷嘴检查图案以检查打印头状况。

请参见打印喷嘴检查图案。

注释 如果问题未解决，请再次深度清洗打印头。 如果这样问题仍未解决，则墨水可能已用完。 更换新墨盒(FINE Cartridge)。 请参见更换墨盒(FINE Cartridge)。

1. 确保电源已开启。

1. 打开Canon IJ打印机实用程序(Canon IJ Printer Utility)对话框。

请参见打开Canon IJ打印机实用程序(Macintosh)。

1. 深度清洗打印头。

(1) 确保在弹出菜单中选择了清洗。

(2) 单击深度清洗。

(3) 确认显示的信息并单击好。

电源指示灯开始闪烁绿色时，打印机开始深度清洗打印头。

打印头深度清洗完成之前请勿执行任何其他操作。 此过程大约需要1或2分钟。

注释 单击最初确认项目会显示深度清洗打印头前要检查的项目。

1. 打印喷嘴检查图案以检查打印头状况。

请参见打印喷嘴检查图案。

注释 如果问题未解决，请再次深度清洗打印头。 如果这样问题仍未解决，则墨水可能已用完。 更换新墨盒(FINE Cartridge)。 请参见更换墨盒(FINE Cartridge)。

页首