Расширенное руководство Устранение неполадок

Содержание > Загрузка бумаги > Загрузка бумаги > Загрузка бумаги

### Загрузка бумаги

Важно Если разрезать обычную бумагу на части размером 4 x 6 дюймов/ 10 x 15 см, 4 x 8 дюймов / 101,6 x 203,2 мм, 5 x 7 дюймов / 13 x 18 см или 2,16 x 3,58 дюймов / 55,0 x 91,0 мм (карточка) для пробной печати, это может привести к застреванию бумаги.

Всегда загружайте бумагу в книжной ориентации (A). Загрузка бумаги в альбомной ориентации (B) может привести к застреванию бумаги.

При выполнении двухсторонней печати убедитесь в отсутствии неровностей поверхности, пыли и пятен на рабочем пространстве (стол и т. д.) при извлечении бумаги. Неровность поверхности или наличие пыли или пятен на рабочем пространстве может оказать плохое влияние на результаты работы и сам принтер.

Примечание Рекомендуется использовать подлинную бумагу Canon для печати фотографий. Для получения сведений о подлинной фотобумаге Canon см. раздел Типы допустимых печатных материалов. Можно использовать обычную копировальную бумагу. Для двухсторонней печати рекомендуется использовать бумагу Canon Super White Paper.

Для получения сведений о размере и плотности бумаги, которую можно использовать в данном принтере, см. раздел Типы допустимых печатных материалов.

1. Разгладьте все углы бумаги перед загрузкой.

Примечание Аккуратно выровняйте края бумаги перед загрузкой. Загрузка бумаги без выравнивания краев может привести к застреванию бумаги. Если бумага скручена, аккуратно согните ее в противоположном направлении, удерживая за противоположные углы, до ее выпрямления.

Дополнительные сведения о распрямлении скрученной бумаги см. в разделе "Устранение неполадок" электронного руководства: Расширенное руководство.

1. Подготовка к загрузке бумаги.

(1) Откройте упор для бумаги.

(2) Отрегулируйте положение рычага толщины бумаги.

Данный рычаг изменяет величину промежутка между печатающей головкой и загруженной бумагой в соответствии с типом носителя.

Поверните рычаг толщины бумаги влево при печати на обычной бумаге.

Установите его в положение вправо при выполнении печати на конвертах или термопереводных материалах.

Примечание Если края или углы бумаги пачкаются, попробуйте при печати повернуть рычаг толщины бумаги вправо. Это может улучшить качество печати. Поверните рычаг толщины бумаги влево после окончания печати.

1. Загрузите бумагу.

(1) Выровняйте пачку бумаги по правому краю заднего лотка (A) и загрузите ее СТОРОНОЙ ДЛЯ ПЕЧАТИ К ВАМ и НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ ВВЕРХ.

Примечание Не загружайте бумагу, объем которой превышает отметку максимальной загрузки бумаги (B).

(2) Возьмите направляющую и передвиньте ее к левой части стопки бумаги.

Не прижимайте направляющую слишком плотно к бумаге. Возможны сбои при подаче бумаги.

Примечание При подаче бумаги принтер может издавать шум.

Примечание После загрузки бумаги Выберите размер и тип загруженной бумаги в разделах Размер стр. (Page Size) (или Размер бумаги (Paper Size)) и Тип носителя (Media Type) в драйвере принтера. См. Печать документов (Windows) или Печать документов (Macintosh).

Наверх