Расширенное руководство > Обслуживание > Обслуживание с компьютера > Выравнивание печатающих головок

# Выравнивание печатающих головок

Функция выравнивания печатающих головок компенсирует неточность их установки и уменьшает искажения цветов и линий.

Функция выравнивания печатающих головок используется следующим образом.

## Выравнивание печатающих головок

1. Откройте окно настройки драйвера принтера

2. Щелкните пункт Выравнивание печатающих головок (Print Head Alignment) на вкладке Обслуживание (Maintenance)

   На экране появится сообщение.

3. Загрузите бумагу в принтер

   Переместите рычаг толщины бумаги влево и вставьте лист обычной бумаги размера A4 или Letter в задний лоток.

4. Выполните выравнивание головок

   Выполните указание, появившееся на экране.
   Откроется диалоговое окно Выравнивание печатающих головок (Print Head Alignment).

5. Проверьте напечатанный шаблон

   Введите номера образцов с наименее заметными полосами в соответствующие поля.
   При выборе образца с наименее заметными полосами в окне просмотра произойдет автоматическая установка номеров в соответствующих полях.

   После ввода всех необходимых значений нажмите кнопку ОК.

   Примечание.

   - Если после просмотра результатов печати вы все еще не можете определить, какой образец имеет наименее заметные полосы, см. руководство по эксплуатации принтера.

Наверх