高级指南 故障排除

目录 > 日常维护 > 打印变得暗淡或颜色不正确时 > 打印喷嘴检查图案

### 打印喷嘴检查图案

打印喷嘴检查图案以确定打印头喷嘴是否正常地喷出墨水。

需要准备：一张A4或Letter尺寸的普通纸

注释 如果剩余墨水量不足，则喷嘴检查图案将不会正确地打印。 更换墨水不足的墨盒(FINE Cartridge)。 请参见更换墨盒(FINE Cartridge)。

1. 确保电源已开启，并在后端托盘中装入一张A4或Letter尺寸的普通纸。

将纸张厚度杆置于左侧。 请参见前视图。

1. 打开打印机属性对话框。

请参见打开打印机属性对话框(Windows)。

1. 打印喷嘴检查图案。

(1) 单击维护选项卡。

(2) 单击喷嘴检查。

(3) 确认显示的信息并单击打印检查图案。

将打印喷嘴检查图案。 请勿在打印过程中打开前盖。

注释 单击最初确认项目会显示打印图案前要检查的项目。

1. 检查图案。

请参见检查喷嘴检查图案。

1. 确保电源已开启，并在后端托盘中装入一张A4或Letter尺寸的普通纸。

将纸张厚度杆置于左侧。 请参见前视图。

1. 打开Canon IJ打印机实用程序(Canon IJ Printer Utility)对话框。

请参见打开Canon IJ打印机实用程序(Macintosh)。

1. 打印喷嘴检查图案。

(1) 在弹出菜单中选择测试打印。

(2) 单击喷嘴检查。

(3) 确认显示的信息并单击打印检查图案。

将打印喷嘴检查图案。 请勿在打印过程中打开前盖。

注释 单击最初确认项目会显示打印图案前要检查的项目。

1. 检查图案。

请参见检查喷嘴检查图案。

页首