Avanceret vejledning > Udskrivning fra en computer > Udskrivning med andre programmer > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Angivelse af farvekorrektion

# Angivelse af farvekorrektion

Du kan vælge den farvekorrektionsmetode, som passer til den type dokument, du vil udskrive.
Normalt justerer printerdriveren farverne vha. Canon Digital Photo Color, sådan at data udskrives med de farvetoner, som foretrækkes af de fleste mennesker. Denne metode er velegnet til udskrivning af sRGB-data.

Hvis du vil udskrive ved at udnytte farveområdet i sRGB- eller Adobe RGB-data effektivt, skal du vælge ICM. Hvis du vil bruge et program til at angive en ICC-profil, skal du vælge Ingen (None).

Sådan angives farvekorrektion:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg den manuelle farvejustering.

   Vælg Manuel (Manual) på fanen Indstillinger (Main) under Farve/Intensitet (Color/Intensity), og klik på Indstil... (Set...).

   Dialogboksen Manuel farvejustering (Manual Color Adjustment) åbnes.

3. Vælg farvekorrektion

   Klik på fanen Matching (Matching), vælg den indstilling for Farvekorrektion (Color Correction), som bedst passer til formålet, og klik derefter på OK.

   Sammenligning af driverversioner

     Når du bruger Canon Digital Photo Color, kan du udskrive sRGB-data med farvetoner, som foretrækkes af de fleste mennesker.
     Sammenligning af driverversioner (Driver Matching) er standardindstilling under Farvekorrektion.

   ICM

     Du kan udskrive ved at udnytte farveområdet i sRGB- eller Adobe RGB-data effektivt.

   Ingen

     Printerdriveren udfører ikke farvejustering. Vælg denne værdi, hvis du angiver en profil, du selv har oprettet, eller en profil til Canon-specialpapir i et program til udskrivning af data.

4. Fuldførelse af konfigurationen.

   Klik på OK på fanen Indstillinger (Main).
   Når du foretager udskrivningen, udskrives dataene med den angivne farvejusteringsmetode.

Vigtigt

- Hvis ICM er deaktiveret i programmet, vil ICM ikke være tilgængelig under Farvekorrektion (Color Correction), og printeren kan muligvis ikke udskrive billedet korrekt.

- Når du markerer afkrydsningsfeltet Gråtoneudskrift (Grayscale Printing) på fanen Indstillinger (Main), er Farvekorrektion (Color Correction) nedtonet og utilgængelig.

## Relaterede emner

Optimal fotoudskrivning af billeddata

Justering af farver med printerdriveren

Udskrivning med ICC-profiler

Gå til toppen af siden