고급 가이드 문제 해결

목차 > 유지 관리 > 인쇄물이 희미하거나 컬러가 정확하지 않은 경우 > 프린트 헤드 정밀 청소

### 프린트 헤드 정밀 청소

표준 프린트 헤드 청소를 하더라도 인쇄 품질이 향상되지 않으면 프린트 헤드를 정밀하게 청소합니다. 프린트 헤드 정밀 청소는 표준 프린트 헤드 청소보다 많은 잉크를 소모하므로 필요한 경우에만 프린트 헤드를 정밀하게 청소합니다.

1. 전원이 켜져 있는지 확인합니다.

1. 프린터 등록 정보 대화 상자를 엽니다.

프린터 등록 정보 대화 상자 열기(Windows)를 참조하십시오.

1. 프린트 헤드를 정밀하게 청소합니다.

(1) 유지 관리 탭을 클릭합니다.

(2) 정밀 청소를 클릭합니다.

(3) 표시된 메시지를 확인하고 실행을 클릭합니다.

참고 초기 점검 사항을 클릭하면 프린트 헤드를 정밀하게 청소하기 전에 점검할 항목이 표시됩니다.

(4) 표시된 메시지를 확인하고 확인을 클릭합니다.

전원 램프가 초록색으로 깜박이기 시작하면 프린터가 프린트 헤드 정밀 청소를 시작합니다.

프린터가 프린트 헤드의 정밀 청소를 완료할 때까지 다른 조작을 수행하지 마십시오. 약 1분 내지 2분 정도 걸립니다.

1. 노즐 점검 패턴을 인쇄하여 프린트 헤드 상태를 점검합니다.

노즐 점검 패턴 인쇄를 참조하십시오.

참고 문제가 해결되지 않으면 프린트 헤드를 다시 정밀하게 청소합니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 잉크를 다 썻을 수 있습니다. FINE 카트리지를 새것으로 교체합니다. FINE 카트리지 교체를 참조하십시오.

1. 전원이 켜져 있는지 확인합니다.

1. Canon IJ Printer Utility 대화 상자를 엽니다.

Canon IJ Printer Utility 열기(Macintosh)를 참조하십시오.

1. 프린트 헤드를 정밀하게 청소합니다.

(1) 팝업 메뉴에서 Cleaning이 선택되어야 합니다.

(2) 정밀 청소를 클릭합니다.

(3) 표시된 메시지를 확인하고 OK를 클릭합니다.

전원 램프가 초록색으로 깜박이기 시작하면 프린터가 프린트 헤드 정밀 청소를 시작합니다.

프린터가 프린트 헤드의 정밀 청소를 완료할 때까지 다른 조작을 수행하지 마십시오. 약 1분 내지 2분 정도 걸립니다.

참고 초기 점검 사항을 클릭하면 프린트 헤드를 정밀하게 청소하기 전에 점검할 항목이 표시됩니다.

1. 노즐 점검 패턴을 인쇄하여 프린트 헤드 상태를 점검합니다.

노즐 점검 패턴 인쇄를 참조하십시오.

참고 문제가 해결되지 않으면 프린트 헤드를 다시 정밀하게 청소합니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 잉크를 다 썻을 수 있습니다. FINE 카트리지를 새것으로 교체합니다. FINE 카트리지 교체를 참조하십시오.

맨 위로