Avancerad handbok > Skriva ut från datorn > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Dubbelsidig utskrift

# Dubbelsidig utskrift

Så här skriver du ut på båda sidor av ett pappersark:

1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen

2. Ställ in dubbelsidig utskrift

   Markera kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).

3. Välj en layout

   Välj Utskrift med normal storlek (Normal-size Printing), eller Anpassa till sida (Fit-to-Page Printing), Utskrift med ändrad storlek (Scaled Printing) eller Sidlayoututskrift (Page Layout Printing), i listan Sidlayout (Page Layout).

4. Ange vilken sida som ska häftas

   Skrivaren analyserar inställningarna för Orientering (Orientation) och Sidlayout (Page Layout) och väljer sedan automatiskt bästa position för Häfta i sidan (Staple Side). Om du vill ändra inställningen väljer du ett annat värde i listan.

5. Ange marginalens bredd

   Klicka på Ange marginal... (Specify Margin...) och ställ om det behövs in bredden på häftmarginalen och klicka sedan på OK.

6. Gör dina inställningar

   Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).

   Ena sidan av dokumentet skrivs ut när du startar utskriften. När utskriften på den ena sidan av papperen är klar, ordnar du papperen enligt det meddelande som visas och klickar på OK. Dokumentet skrivs nu ut på den andra sidan pappret.

Viktigt!

- Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) är inte tillgängligt när:

  - En annan mediatyp än Vanligt papper (Plain Paper) är vald i listan Mediatyp (Media Type).

  - Affisch (Poster Printing) är markerat i listan Sidlayout (Page Layout).

- När du har valt Utskrift av broschyrer (Booklet Printing) i listan Sidlayout (Page Layout) är Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) och Häfta i sidan (Staple Side) nedtonade och kan inte väljas.

Obs!

- Välj Vanligt papper (Plain Paper) om dialogrutan Mediatyp visas vid dubbelsidig utskrift utan ram.

- Om baksidan av pappret blir smetigt under dubbelsidig utskrift ska du köra Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance).

Överst