Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιεχόμενα > Τοποθέτηση χαρτιού > Τοποθέτηση χαρτιού > Τοποθέτηση χαρτιού

### Τοποθέτηση χαρτιού

Σημαντικό Εάν κόψετε απλό χαρτί σε μικρά μεγέθη όπως 4" x 6" / 10 x 15 εκ., 4" x 8" / 101,6 x 203,2 χιλ., 5" x 7" / 13 x 18 εκ. ή 2,16" x 3,58" / 55,0 x 91,0 χιλ. (μέγεθος κάρτας) για να εκτελέσετε δοκιμαστική εκτύπωση, ενδέχεται να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού.

Τοποθετείτε πάντα το χαρτί με κατακόρυφο προσανατολισμό (A). Εάν τοποθετήσετε το χαρτί με οριζόντιο προσανατολισμό (B) μπορεί να προκληθεί εμπλοκή.

Όταν εκτελείται εκτύπωση διπλής όψης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ανώμαλη επιφάνεια ή υπολείμματα σκόνης ή λεκέδων στην περιοχή (γραφείο, κλπ.) όπου θα βγαίνει το εκτυπωμένο χαρτί. Εάν υφίσταται ανώμαλη επιφάνεια ή σκόνη και λεκέδες στην εν λόγω περιοχή, το αποτέλεσμα της εκτύπωσης και ο εκτυπωτής μπορεί να επηρεστούν σε μεγάλο βαθμό.

Σημείωση Συνιστούμε την χρήση γνήσιου φωτογραφικού χαρτιού της Canon για την εκτύπωση φωτογραφιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα γνήσια χαρτιά της Canon, ανατρέξτε στην ενότητα Τύποι μέσου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτί αντιγραφής γενικής χρήσης. Για εκτυπώσεις διπλής όψης, συνιστούμε τη χρήση χαρτιού Super White Paper της Canon.

Σχετικά με το μέγεθος σελίδας και βάρος χαρτιού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα Τύποι μέσου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

1. Ισιώστε τις τέσσερις γωνίες του χαρτιού πριν το τοποθετήσετε.

Σημείωση Ευθυγραμμίστε καλά τα άκρα του χαρτιού πριν το τοποθετήσετε. Αν τοποθετήσετε το χαρτί χωρίς να ευθυγραμμίσετε τα άκρα, μπορεί να μπλοκάρει μέσα στον εκτυπωτή. Εάν το χαρτί έχει τσαλακωθεί, κρατήστε τα τσαλακωμένα άκρα και γυρίστε τα απαλά προς την αντίθετη κατεύθυνση μέχρι να ισιώσει τελείως το χαρτί.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το ίσιωμα τσαλακωμένου χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο: Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους.

1. Ετοιμαστείτε να τοποθετήσετε το χαρτί.

(1) Ανοίξτε τη βάση χαρτιού.

(2) Προσαρμόστε τη θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού.

Το ρυθμιστικό εναλλάσσει το διάκενο μεταξύ της κεφαλής εκτύπωσης και του τοποθετημένου χαρτιού.

Τοποθετήστε το στα αριστερά κατά την εκτύπωση σε απλό χαρτί.

Τοποθετήστε το στα δεξιά κατά την εκτύπωση σε φακέλουυς ή σε σιδερότυπα.

Σημείωση Αν οι γωνίες ή οι άκρες του χαρτιού μουτζουρώνονται, δοκιμάστε να εκτυπώσετε με τον ρυθμιστή πάχους χαρτιού στα δεξιά. Ενδέχεται να βελτιώσει την ποιότητα εκτύπωσης. Επαναφέρετε το ρυθμιστικό πάχους χαρτιού στα αριστερά όταν ολοκληρώσετε την εκτύπωση.

1. Τοποθετήστε χαρτί.

(1) Ευθυγραμμίστε τη στοίβα χαρτιού με τη δεξιά πλευρά της πίσω θήκης (A) και τοποθετήστε τη ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΑΣ και ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ.

Σημείωση Μην τοποθετείτε χαρτί πέρα από την ένδειξη του ορίου φορτίου (Β).

(2) Πιέστε τον οδηγό χαρτιού και σύρετέ τον κατά μήκος της αριστερής πλευράς της δέσμης των σελίδων χαρτιού.

Μην ασκείται υπερβολική δύναμη ενώ σέρνετε τον οδηγό χαρτιού. Το χαρτί ενδέχεται να μην τροφοδοτηθεί σωστά.

Σημείωση Ο εκτυπωτής μπορεί να παράγει έναν θόρυβο λειτουργίας κατά την τροφοδοσία χαρτιού.

Σημείωση Αφού τοποθετήσετε το χαρτί Επιλέξτε το μέγεθος και τον τύπο του τοποθετημένου χαρτιού στα Μέγεθος σελίδας (Page Size) (ή Μέγεθος χαρτιού (Paper Size)) και Τύπος μέσου (Media Type) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση εγγράφων (Windows) ή Εκτύπωση εγγράφων (Macintosh).

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας