Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους > Εκτύπωση από έναν υπολογιστή > Εκτύπωση με άλλο λογισμικό εφαρμογής > Διάφορες μέθοδοι εκτύπωσης > Καθορισμός του περιθωρίου συρραφής

# Καθορισμός του περιθωρίου συρραφής

Η διαδικασία για τον καθορισμό της διεύθυνσης συρραφής και του πλάτους του περιθωρίου συρραφής είναι ως εξής:

1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθμισης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

2. Καθορίστε την Πλευρά στερέωσης

   Ορίστε τη θέση του περιθωρίου συρραφής από τη ρύθμιση Πλευρά στερέωσης (Staple Side) στην καρτέλα Διαμόρφωση σελίδας (Page Setup).
   Ο εκτυπωτής αναλύει τις ρυθμίσεις Προσαν. (Orientation) και Διάρθρωση σελίδας (Page Layout) και επιλέγει αυτόματα την καλύτερη θέση συρραφής. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε από τη λίστα.

3. Ορίστε το πλάτος του περιθωρίου

   Εάν είναι απαραίτητο κάντε κλικ στο κουμπί Καθορισμός περιθωρίου... (Specify Margin...) και ρυθμίστε το πλάτος του περιθωρίου συρραφής και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

4. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση

   Κάντε κλικ στο κουμπί OK στην καρτέλα Διαμόρφωση σελίδας (Page Setup).
   Όταν εκτελέσετε την εκτύπωση, τα δεδομένα εκτυπώνονται με την καθορισμένη πλευρά και περιθώριο συρραφής.

Σημαντικό

- Τα στοιχεία Πλευρά στερέωσης (Staple Side) και Καθορισμός περιθωρίου... (Specify Margin...) εμφανίζονται με αχνά γράμματα και δεν είναι διαθέσιμα όταν:

  - Έχει επιλεγεί Εκτύπωση αφίσας (Poster Printing) ή Εκτύπωση φυλλαδίου (Booklet Printing) για τη ρύθμιση Διάρθρωση σελίδας (Page Layout).

  - Επιλέγεται η Εκτύπωση βάσει κλίμακας (Scaled Printing) για τη ρύθμιση Διάρθρωση σελίδας (Page Layout) [αν έχει επιλεγεί επίσης η Εκτύπωση διπλής όψης (Duplex Printing), μόνο η Πλευρά στερέωσης (Staple Side) είναι διαθέσιμη].

  - Το πλαίσιο επιλογής Εκτύπωση χωρίς περίγραμμα (Borderless Printing) είναι επιλεγμένο (αν έχει επιλεγεί επίσης το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση διπλής όψης (Duplex Printing), μόνο η Πλευρά στερέωσης (Staple Side) είναι διαθέσιμη).

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας