الدليل المتقدم > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > نتائج الطباعة غير مُرضية > عدم ظهور نتائج الطباعة/الطباعة ملطخة/ظهور الألوان بشكل غير مناسب/ظهور خطوط بيضاء

# عدم ظهور نتائج الطباعة/الطباعة ملطخة/ظهور الألوان بشكل غير مناسب/ظهور خطوط بيضاء

- الفحص رقم 1: هل قمت بالتأكد من إعدادات جودة الورق والطباعة?

  نتائج الطباعة غير مُرضية

- الفحص رقم 2: هل تم تركيب خرطوشة FINE بطريقة صحيحة?

  قم بإزالة خرطوشة FINE‏، ثم أعد تركيبها. يمكن تحسين جودة الطباعة عن طريقة إزالة خرطوشة FINE‏ وإعادة تركيبها.

  تحقق أيضًا من إزالة الشريط الواقي (أ).

- الفحص رقم 3: قم بطباعة نموذج فحص الفتحات وقم بإجراء عمليات الصيانة الضرورية مثل تنظيف رأس الطباعة.

  قم بطباعة نموذج فحص الفتحات لتحديد ما إذا كان الحبر يخرج بشكل صحيح من فتحات رأس الطباعة أم لا.

  راجع الصيانة الدورية الخاصة بطباعة نموذج فحص الفتحات وتنظيف رأس الطباعة والتنظيف الشامل لرأس الطباعة.

  - في حالة عدم طباعة نموذج فحص الفتحات بشكل صحيح:

    بعد إجراء تنظيف رأس الطباعة، قم بطباعة نموذج فحص الفتحات ثم قم بفحصه.

  - إذا لم يتم حل المشكلة بعد إجراء تنظيف رأس الطباعة مرتين:

    قم بإجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة.

    إذا لم يتم حل المشكلة بعد إجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة، فجرِّبه مرةً أخرى.

  - إذا لم يتم حل المشكلة بعد إجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة مرتين:

    احتمال نفاد الحبر. استبدل خرطوشة FINE.

- الفحص رقم 4: عند نفاد الحبر من خرطوشة FINE، استبدلها بخرطوشة جديدة.

- الفحص رقم 5: عند استخدام ورق ذو سطح طباعة واحد، تأكد من تحميل الورق مع توجيه الوجه القابل للطباعة لأعلى.

  قد تؤدي الطباعة على الجانب غير الصحيح لهذا الورق إلى ظهور الطباعة بشكل غير واضح أو بجودة منخفضة.

  وللحصول على معلومات مفصلة حول الجانب القابل للطباعة، يمكنك الرجوع إلى دليل الإرشادات المرفق مع الورق.

- الفحص رقم 6: قم بتغيير إعداد ذراع سُمك الورق.

  قم بضبط موضع ذراع سُمك الورق وفقًا لنوع الورق الذي تقوم بالطباعة عليه.

  راجع تحميل الورق.

  وفقًا لمحتوى الطباعة، قد يحدث خدش لسطح الطباعة أو قد تصبح الزوايا أو الحواف ملطخة حتى بالنسبة لأنواع الورق التي تتطلب منك ضبط الذراع إلى اليسار. في هذه الحالة، قم بتحريك ذراع سُمك الورق إلى اليمين.

  * قم بإعادة ضبط ذراع سُمك الورق إلى اليسار بعد الانتهاء من الطباعة. إذا لم تتم إعادة الذراع إلى اليسار، فمن الراجح أن يصبح الجزء الداخلي للطابعة متسخًا بسبب اتساع المسافة بين رأس الطباعة والورق الذي تم تحميله. وقد يتسبب أيضًا في انخفاض جودة الطباعة.

  ملاحظة

  - في حالة تلطخ زوايا الورق أو حوافه، حاول الطباعة بعد تحريك ذراع سُمك الورق إلى اليمين.

أعلى الصفحة