Расширенное руководство > Устранение неполадок > Неудовлетворительные результаты печати > Бумага испачкана/Отпечатанная поверхность поцарапана

# Бумага испачкана/Отпечатанная поверхность поцарапана

- Проверка 1. Правильно ли заданы параметры бумаги и качества печати?

  Неудовлетворительные результаты печати

- Проверка 2. Подходит ли тип бумаги для печати? Проверьте следующее.

  - Проверьте, используется ли бумага, соответствующая типу печати.

    Загрузка бумаги

  - При печати без полей убедитесь, что используется подходящая для этого бумага.

    В режиме печати без полей на неподходящей бумаге качество печати на верхних и нижних краях бумаги может быть хуже.

    Область печати

- Проверка 3. Загрузите бумагу, распрямив ее.

  - Для обычной бумаги

    Поверните бумагу и уложите ее в принтер другой стороной.

    Бумага, пролежавшая в лотке для бумаги длительное время, может изогнуться. В этом случае уложите бумагу другой стороной вверх. Это может устранить неполадку.

    Рекомендуем убирать неиспользуемую бумагу в упаковку и держать ее на ровной поверхности.

  - Для другой бумаги

    1. Положите лист бумаги лицевой стороной вверх (A) и накройте его листом обычной бумаги, чтобы не испачкать и не поцарапать поверхность листа.

    2. Сверните бумагу в направлении, противоположном направлению скручивания, как показано ниже.

    3. Проверьте, что бумага изогнута на 0,08–0,2 дюйма / 2–5 мм (B).

       При печати на бумаге с ликвидированным скручиванием рекомендуется подавать по одному листу.

  Примечание.

  - В зависимости от типа носителя бумага может пачкаться или неправильно подаваться, даже если она не скручена. В таком случае перед печатью следуйте приведенным выше инструкциям для скручивания бумаги. Это может улучшить результаты печати.

- Проверка 4. При высокой интенсивности уменьшите значение параметра Интенсивность (Intensity) драйвера принтера и повторите печать.

  При печати изображения на обычной бумаге с высокой интенсивностью бумага может впитать слишком много чернил и стать волнистой, что приведет к ее истиранию.

  Уменьшите значение параметра Интенсивность (Intensity) драйвера принтера и повторите печать.

  1. Откройте диалоговое окно свойств принтера.

     Открытие диалогового окна «Свойства принтера» (Printer Properties) (Windows)

  2. На странице Главная (Main) выберите значение «Вручную» для параметра «Цвет/интенсивность» (Manual for Color/Intensity), затем щелкните Установить (Set).

  3. Перетащите регулятор Интенсивность (Intensity) на странице Настройка цветов (Color Adjustment) для выбора интенсивности.

  1. Откройте диалоговое окно Печать (Print).

     Открытие диалогового окна «Страница» (Page Setup) и «Печать» (Print) (Macintosh)

  2. Выберите во всплывающем меню Параметры цвета (Color Options).

  3. Ползунком Интенсивность (Intensity) настройте интенсивность.

- Проверка 5. Выполняется ли печать вне рекомендованной области?

  При печати вне рекомендованной области листа на нижнем краю бумаги могут появиться чернильные пятна.

  Измените настройки размера источника в соответствующей программе.

  Область печати

- Проверка 6. Загрязнен ролик подачи бумаги?

  Выполните очистку ролика подачи бумаги.

  Регулярное обслуживание

  Примечание.

  - Очистка роликов подачи бумаги изнашивает их, поэтому делайте это только при необходимости.

- Проверка 7. Загрязнена внутренняя часть аппарата?

  При двухсторонней печати внутренние детали принтера могут пачкаться чернилами, в свою очередь пачкая распечатки.

  В этом случае почистите внутреннюю часть аппарата, выполнив процедуру очистки поддона.

  Очистка внутренних компонентов принтера

  Примечание.

  - Для предотвращения загрязнения внутренних компонентов аппарата чернилами задайте правильный размер бумаги.

- Проверка 8. Увеличьте значение параметра Задержка на сушку (Ink Drying Wait Time).

  В этом случае отпечатанная поверхность успевает высохнуть, что предотвращает появление царапин на бумаге и появление на ней пятен чернил.

  1. Убедитесь в том, что питание принтера включено.

  2. Откройте диалоговое окно свойств принтера.

     Открытие диалогового окна «Свойства принтера» (Printer Properties) (Windows)

  3. Щелкните вкладку Обслуживание (Maintenance), затем Специальные параметры (Custom Settings).

  4. Перемещая ползунок Задержка на сушку (Ink Drying Wait Time), задайте время и щелкните Отправить (Send).

  5. Подтвердите и нажмите кнопку OK.

  1. Убедитесь в том, что питание принтера включено.

  2. Откройте программу Утилита принтера Canon IJ (Canon IJ Printer Utility).

     Запуск программы Canon IJ Printer Utility (Macintosh)

  3. Во всплывающем меню выберите пункт Специальные параметры (Custom Settings).

  4. Перемещая ползунок Задержка на сушку (Ink Drying Wait Time), задайте время и щелкните Отправить (Send).

  5. Подтвердите и нажмите кнопку OK.

- Проверка 9. Измените параметры толщины бумаги.

  Настройте положение рычага толщины бумаги в соответствии с типом бумаги.

  См. Загрузка бумаги.

  В зависимости от изображения для печати на поверхности печати могут появиться царапины или углы и края бумаги могут пачкаться, даже если тип бумаги требует повернуть рычаг влево. В этом случае поверните рычаг толщины бумаги вправо.

  * Поверните рычаг толщины бумаги влево после окончания печати. Если не повернуть рычаг влево, внутренняя часть принтера может запачкаться из-за большого промежутка между головкой и уложенной бумагой. Это также может снизить качество печати.

  Примечание.

  - Если края или углы бумаги пачкаются, попробуйте при печати повернуть рычаг толщины бумаги вправо.

- Проверка 10. На бумаге царапины от другой уложенной бумаги?

  В зависимости от типа носителя на бумаге могут появляться царапины от другой бумаги, подаваемой из заднего лотка. В этом случае загружайте листы по одному.

Наверх