Расширенное руководство > Обслуживание > Обслуживание с компьютера > Проверка сопел печатающей головки

# Проверка сопел печатающей головки

Функция проверки сопел позволяет проверить, правильно ли работают печатающие головки. Для проверки сопел печатается контрольный образец. Если качество печати ухудшилось или отсутствует один из цветов, распечатайте образец для проверки сопел.

Проверка печати образца проверки сопел печатающих головок производится следующим образом.

## Проверка сопел

1. Откройте окно настройки драйвера принтера

2. Щелкните Проверка сопел (Nozzle Check) на вкладке Обслуживание (Maintenance)

   Откроется диалоговое окно Проверка сопел (Nozzle Check).
   Чтобы вывести на экран список элементов, которые следует проверить перед печатью контрольного образца, нажмите кнопку Элементы начальной проверки (Initial Check Items).

3. Загрузите бумагу в принтер

   Переместите рычаг толщины бумаги влево и вставьте лист обычной бумаги размера A4 или Letter в задний лоток.

4. Печать образца для проверки сопел

   Убедитесь в том, что питание принтера включено, и нажмите кнопку Печать контрольного образца (Print Check Pattern).
   Будет напечатан образец для проверки сопел.

   Нажмите кнопку OK при запросе подтверждения.
   Откроется диалоговое окно Проверка образца (Pattern Check).

5. Проверьте результаты печати

   Проверьте результаты печати. Если образец напечатан нормально, нажмите кнопку Выход (Exit).
   Если в напечатанном образце имеются смазанные или пустые участки, нажмите кнопку Очистка (Cleaning) для выполнения очистки печатающей головки.

## См. также

Очистка печатающих головок

Наверх