高级指南 故障排除

目录 > 装入纸张 > 装入纸张 > 装入纸张

### 装入纸张

重要事项 如果将普通纸剪切成4"×6"/10×15厘米、4"×8"/101.6×203.2毫米、5"×7"/13×18厘米或2.16"×3.58"/55.0×91.0毫米(Card尺寸)等小尺寸进行试打印，可能会造成卡纸。 请务必纵向(A)装入纸张。 横向(B)装入纸张会造成卡纸。 执行双面打印时，请确保打印纸张输出的区域(如书桌等)上没有不平整的表面或灰尘和污迹。 如果该区域有不平整的表面或灰尘和污迹，则打印结果和打印机可能会受到严重影响。

注释 建议使用Canon原装照片纸打印照片。 有关Canon原装纸张的详细资料，请参见可以使用的介质类型。 可以使用一般的复印纸。 在纸张的两面打印时，推荐使用Canon超亮白纸。 有关打印机可以使用的页尺寸和纸张重量，请参见可以使用的介质类型。

1. 装入纸张前请平整其四个角。

注释 装入前请先将纸张的边缘完全对齐。 装入纸张时没有对齐纸张边缘可能会造成卡纸。 如果纸张卷曲，请持着卷曲的角并轻轻地向反方向弯曲纸张，直至纸张完全平整。 有关平整卷曲的纸张详细资料，请参阅电子手册：《高级指南》中的“故障排除”。

1. 准备装入纸张。

(1) 打开靠纸架。

(2) 调整纸张厚度杆的位置。

纸张厚度杆调整打印头与装入的纸张之间的间隙以匹配介质类型。

在普通纸上打印时将其置于左侧。

在信封或T恤转印介质上打印时将其置于右侧。

注释 如果纸张的四个角或边缘出现污迹，请尝试将纸张厚度杆置于右侧进行打印。 这可能会改善打印质量。 打印结束后将纸张厚度杆重新置于左侧。

1. 装入纸张。

(1) 将纸叠紧靠后端托盘(A)的右侧对齐，并将打印面朝向自己且底边向上装入纸叠。

注释 请勿使装入的纸张超出装入限量标记(B)。

(2) 捏紧并滑动纸张导片，使其紧靠纸叠的左侧。

请勿过于用力滑动纸张导片。 否则，纸张可能无法正确地送入。

注释 送入纸张时，打印机可能会发出噪声。

注释 装入纸张后 在打印机驱动程序中的页尺寸(或纸张大小)和介质类型中选择已装入纸张的尺寸和类型。 请参见打印文档(Windows)或打印文档(Macintosh)。

页首