คำแนะนำขั้นสูง > ภาคผนวก > การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ไปยังเครือข่าย

# การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ไปยังเครือข่าย

หากมีคอมพิวเตอร์มากมายที่กำลังใช้ในเครือข่าย คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่ร่วมกันได้
เวอร์ชัน Windows ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเดียวกัน

- การตั้งค่าบนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

  อธิบายขั้นตอนในการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ผ่านทางสายเคเบิล USB โดยตรง

- การตั้งค่าบนไคลเอ็นต์พีซี

  อธิบายขั้นตอนในการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่จะใช้เครื่องพิมพ์ด้วยเครือข่าย
  เมื่อคุณปฏิบัติการพิมพ์ ข้อมูลถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ด้วยระบบซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

ข้อสำคัญ

- ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อเอกสารถูกพิมพ์โดยระบบไคลเอ็นต์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน ข้อความผิดพลาดของ 'การตรวจดูแลสถานะ Canon IJ' จะแสดงขึ้นทั้งที่ระบบไคลเอ็นต์ และระบบเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ สำหรับการพิมพ์ธรรมดา 'การตรวจดูแลสถานะ Canon IJ' จะแสดงเฉพาะบนระบบไคลเอ็นต์เท่านั้น

หมายเหตุ

- ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่จาก CD-ROM ที่ประกอบกับเครื่องพิมพ์ในระบบเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ และในระบบไคลเอ็นต์แต่ละเครื่องตาม OS ของแต่ละระบบ

## ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดในการพิมพ์บนเครือข่าย

ด้านบน