Οδηγός Λειτουργιών για Προχωρημένους > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Η λυχνία Alarm (Ένδειξη προσοχής) αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα

# Η λυχνία Alarm (Ένδειξη προσοχής) αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα

Όταν προκύψει κάποιο σφάλμα, αναβοσβήνει η λυχνία Alarm (Ένδειξης προσοχή) σε πορτοκαλί χρώμα, όπως φαίνεται παρακάτω. Ο τύπος του σφάλματος υποδεικνύεται από το πόσες φορές αναβοσβήνει η λυχνία. Μετρήστε το πόσες φορές αναβοσβήνει και προβείτε στην κατάλληλη ενέργεια για να διορθώσετε το σφάλμα.

(A) Παρατηρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει

(B) Αναβοσβήνει επανειλημμένα

Πόσες φορές αναβοσβήνει/Αιτία | Ενέργεια
--- | ---
Δύο φορές: Τελείωσε το χαρτί του εκτυπωτή. /Το χαρτί δεν τροφοδοτείται. | Τοποθετήστε ξανά χαρτί στην πίσω θήκη και πατήστε το κουμπί RESUME/CANCEL (ΣΥΝΕΧΙΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ).
Τρεις φορές: Εμπλοκή χαρτιού. | Ενδέχεται να υπάρχει εμπλοκή χαρτιού. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί, επανατοποθετήστε σωστά το χαρτί και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί RESUME/CANCEL (ΣΥΝΕΧΙΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ). Εμπλοκή χαρτιού
Τέσσερις φορές: Η μελάνη έχει εξαντληθεί. | Η μελάνη έχει εξαντληθεί. Αντικαταστήστε το φυσίγγιο μελάνης και κλείστε το κάλυμμα. Αν υπάρχει εκτύπωση σε εξέλιξη και θέλετε να τη συνεχίσετε, πατήστε το κουμπί [RESUME/CANCEL] (ΣΥΝΕΧΙΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ) για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, αφού τοποθετήσετε το φυσίγγιο μελάνης. Η εκτύπωση μπορεί να συνεχιστεί σε κατάσταση άδειου φυσιγγίου μελάνης.

Απενεργοποιείται η λειτουργία ανίχνευσης της στάθμης μελάνης που απομένει.

Αντικαταστήστε το άδειο φυσίγγιο μελάνης αμέσως μετά την εκτύπωση. Εάν η εκτύπωση συνεχιστεί σε κατάσταση άδειου φυσιγγίου μελάνης, δεν θα είναι ικανοποιητική η ποιότητα εκτύπωσης.

Πέντε φορές: Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του φυσιγγίου FINE. | Ίσως το φυσίγγιο FINE δεν εγκαταστάθηκε σωστά ή δεν είναι συμβατό με τον συγκεκριμένο εκτυπωτή. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα και εγκαταστήστε σωστά το φυσίγγιο FINE ή εγκαταστήστε ένα φυσίγγιο συμβατό με τον συγκεκριμένο εκτυπωτή. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, ενδέχεται το φυσίγγιο FINE να είναι ελαττωματικό. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Canon.
Επτά φορές: Το φυσίγγιο FINE δεν έχει εγκατασταθεί στη σωστή θέση. | Βεβαιωθείτε ότι το φυσίγγιο FINE έχει εγκατασταθεί στη σωστή θέση. Τακτική συντήρηση
Οκτώ φορές: Ο συλλέκτης μελάνης είναι σχεδόν πλήρης. | Ο συλλέκτης μελάνης είναι σχεδόν πλήρης. Ο εκτυπωτής διαθέτει έναν ενσωματωμένο συλλέκτη μελάνης ο οποίος συλλέγει τη μελάνη που χρησιμοποιείται κατά τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. Πατήστε το κουμπί RESUME/CANCEL (ΣΥΝΕΧΙΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ) για να ακυρώσετε το σφάλμα, ώστε να συνεχίσετε με την εκτύπωση. Πριν ο συλλέκτης μελάνης γεμίσει εντελώς, επικοινωνήσετε με έναν αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Canon. (Θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε ένα συγκεκριμένο εξάρτημα του εκτυπωτή.)
Δεκατέσσερις φορές: Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του φυσιγγίου FINE. | Το φυσίγγιο FINE ενδέχεται να μην είναι συμβατό με τον συγκεκριμένο εκτυπωτή. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο φυσίγγιο FINE. Τακτική συντήρηση
Δεκαπέντε φορές: Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του φυσιγγίου FINE. | Ίσως το φυσίγγιο FINE δεν εγκαταστάθηκε σωστά ή δεν είναι συμβατό με τον συγκεκριμένο εκτυπωτή. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο φυσίγγιο FINE. Τακτική συντήρηση
Δεκαέξι φορές: Δεν είναι δυνατή η ανίχνευση της στάθμης της μελάνης. | Η μελάνη ενδέχεται να έχει εξαντληθεί. Η λειτουργία προσδιορισμού της ποσότητας μελάνης που απομένει θα απενεργοποιηθεί καθώς δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί σωστά η ποσότητα μελάνης. Αν θέλετε να συνεχίσετε την εκτύπωση χωρίς αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί [RESUME/CANCEL] (ΣΥΝΕΧΙΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ) του εκτυπωτή για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

Η Canon συνιστά να χρησιμοποιείτε νέα, αυθεντικά φυσίγγια μελάνης της Canon για να έχετε τη βέλτιστη ποιότητα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Canon δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή πρόβλημα προκληθεί από τη συνέχιση της εκτύπωσης σε κατάσταση άδειου δοχείου μελάνης.

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας