Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Τα αποτελέσματα της εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Το χαρτί είναι μουτζουρωμένο/Η εκτυπωμένη επιφάνεια είναι γρατσουνισμένη

# Το χαρτί είναι μουτζουρωμένο/Η εκτυπωμένη επιφάνεια είναι γρατσουνισμένη

- Έλεγχος 1: Επιβεβαιώσατε τις ρυθμίσεις της ποιότητας χαρτιού και εκτύπωσης;

  Τα αποτελέσματα της εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά

- Έλεγχος 2: Χρησιμοποιείται ο κατάλληλος τύπος χαρτιού; Ελέγξτε τα παρακάτω:

  - Ελέγξτε αν το χαρτί στο οποίο εκτυπώνετε είναι κατάλληλο για τον σκοπό της εκτύπωσης.

    Τοποθέτηση χαρτιού

  - Όταν εκτυπώνετε χωρίς περίγραμμα, βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι κατάλληλο για εκτύπωση χωρίς περίγραμμα.

    Αν το χαρτί που χρησιμοποιείτε δεν είναι κατάλληλο για εκτύπωση χωρίς περίγραμμα, η ποιότητα της εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί στο πάνω και κάτω άκρο του χαρτιού.

    Περιοχή εκτύπωσης

- Έλεγχος 3: Τοποθετήστε το χαρτί αφού πρώτα το ισιώσετε.

  - Για [Aπλό χαρτί/Plain Paper]

    Γυρίστε ανάποδα το χαρτί και τοποθετήστε το ξανά για να εκτυπώσετε στην άλλη όψη.

    Αν το χαρτί μείνει τοποθετημένο στην πίσω θήκη για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να τσαλακωθεί. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε το χαρτί με την άλλη όψη στραμμένη προς τα επάνω. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να επιλυθεί το πρόβλημα.

    Σας συνιστούμε να επανατοποθετείτε το αχρησιμοποίητο χαρτί στη συσκευασία του και να το διατηρείτε σε επίπεδη επιφάνεια.

  - Για άλλο χαρτί

    1. Με την πλευρά εκτύπωσης (A) στραμμένη προς τα πάνω, καλύψτε το χαρτί με μια νέα σελίδα απλού χαρτιού για να αποφύγετε τη δημιουργία κηλίδων ή το γρατζούνισμα της επιφάνειας.

    2. Τυλίξτε το χαρτί σε ρολό αντίθετα με την κατεύθυνση της πτύχωσης, όπως φαίνεται παρακάτω.

    3. Βεβαιωθείτε ότι η πτύχωση έχει εξομαλυνθεί σε ύψος περίπου 0,08 έως 0,2 ίντσες / 2 έως 5 χιλ. (B).

       Συνιστάται να εκτυπώνετε ένα-ένα τα φύλλα του ισιωμένου χαρτιού.

  σημείωση

  - Ανάλογα με τον τύπο του μέσου, το χαρτί ενδέχεται να είναι μουτζουρωμένο ή να μην τροφοδοτείται σωστά ακόμα και εάν δεν είναι τσαλακωμένο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για να ισιώσετε το χαρτί πριν από την εκτύπωση. Με τον τρόπο αυτό ενδέχεται να βελτιωθεί η ποιότητα της εκτύπωσης.

- Έλεγχος 4: Αν η ένταση είναι υψηλή, μειώστε την τιμή της ρύθμισης Ένταση (Intensity) στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και προσπαθήστε να εκτυπώσετε ξανά.

  Αν εκτυπώνετε εικόνες με υψηλή ένταση σε απλό χαρτί, το χαρτί ενδέχεται να απορροφήσει πολλή μελάνη και να τσαλακωθεί, με αποτέλεσμα να γδαρθεί.

  Μειώστε την τιμή της ρύθμισης Ένταση (Intensity) στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και προσπαθήστε να εκτυπώσετε ξανά.

  1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων εκτυπωτή.

     Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου [Printer Properties/Ιδιότητες εκτυπωτή] (Windows)

  2. Στο φύλλο Κύριο (Main), επιλέξτε Μη αυτόματο για χρώμα/ένταση (Manual for Color/Intensity) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση (Set).

  3. Σύρετε τη ράβδο κύλισης Ένταση (Intensity) στο φύλλο Ρύθμιση χρωμάτων (Color Adjustment) για να προσαρμόσετε την ένταση.

  1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση (Print).

     Άνοιγμα των παραθύρων διαλόγου [Page Setup/Διαμόρφωση σελίδας] και [Print/Εκτύπωση] (Macintosh)

  2. Επιλέξτε Επιλογές χρώματος (Color Options) από το αναδυόμενο μενού.

  3. Σύρετε τη ράβδο κύλισης Ένταση (Intensity) για να ορίσετε την ένταση.

- Έλεγχος 5: Πραγματοποιείται εκτύπωση πέρα από τη συνιστώμενη περιοχή εκτύπωσης;

  Εάν εκτυπώνετε πέρα από τη συνιστώμενη περιοχή εκτύπωσης του χαρτιού εκτύπωσης, το κάτω άκρο του χαρτιού μπορεί να λερωθεί με μελάνη.

  Αλλάξτε το μέγεθος του αρχικού σας εγγράφου στο λογισμικό της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.

  Περιοχή εκτύπωσης

- Έλεγχος 6: Είναι ο κύλινδρος τροφοδοσίας χαρτιού βρώμικος;

  Καθαρίστε τον κύλινδρο τροφοδοσίας του χαρτιού.

  Τακτική συντήρηση

  σημείωση

  - Ο καθαρισμός του κυλίνδρου τροφοδοσίας του χαρτιού προκαλεί φθορά του κυλίνδρου, οπότε πρέπει να εκτελείτε αυτή την εργασία μόνο όποτε είναι απαραίτητο.

- Έλεγχος 7: Είναι το εσωτερικό του εκτυπωτή βρώμικο;

  Όταν εκτελείται εκτύπωση διπλής όψης, το εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να λεκιαστεί με μελάνη προκαλώντας μουντζούρες στην εκτύπωση.

  Εκτελέστε καθαρισμό της κάτω πλάκας για να καθαρίσετε το εσωτερικό του εκτυπωτή.

  Καθαρισμός του εσωτερικού του εκτυπωτή

  σημείωση

  - Για να αποφύγετε τυχόν λέκιασμα του εσωτερικού του εκτυπωτή, ρυθμίστε σωστά το μέγεθος του χαρτιού.

- Έλεγχος 8: Ορίστε μεγαλύτερη τιμή στο Χρόνος στεγνώματος μελάνης (Ink Drying Wait Time).

  Με αυτήν την ενέργεια, παρέχεται ο αρκετός χρόνος ώστε η εκτυπωμένη επιφάνεια να στεγνώσει και το χαρτί να μην μουτζουρωθεί και να μην γρατζουνιστεί.

  1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.

  2. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων εκτυπωτή.

     Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου [Printer Properties/Ιδιότητες εκτυπωτή] (Windows)

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντήρηση (Maintenance) και στη συνέχεια στην επιλογή Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις (Custom Settings).

  4. Σύρετε τη ράβδο κύλισης Χρόνος στεγνώματος μελάνης (Ink drying wait time) για να ορίσετε το χρόνο στεγνώματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή (Send).

  5. Επιβεβαιώστε το μήνυμα και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

  1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.

  2. Ανοίξτε το Canon IJ Printer Utility.

     Άνοιγμα του [Canon IJ Printer Utility] (Macintosh)

  3. Επιλέξτε Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις (Custom Settings) από το αναδυόμενο μενού.

  4. Σύρετε τη ράβδο κύλισης Χρόνος στεγνώματος μελάνης (Ink drying wait time) για να ορίσετε το χρόνο στεγνώματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή (Send).

  5. Επιβεβαιώστε το μήνυμα και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

- Έλεγχος 9: Αλλάξτε τη θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού.

  Προσαρμόστε τη θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού ανάλογα με τον τύπο χαρτιού στο οποίο εκτυπώνετε.

  Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση χαρτιού.

  Ανάλογα με το περιεχόμενο της εκτύπωσης, η επιφάνεια εκτύπωσης μπορεί να γρατζουνιστεί ή οι γωνίες του χαρτιού να μουτζουρωθούν, ακόμα και για τύπους χαρτιού που απαιτούν να τοποθετήσετε εσείς τον μοχλό στα αριστερά. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε το ρυθμιστικό πάχους χαρτιού στα δεξιά.

  * Επαναφέρετε το ρυθμιστικό πάχους χαρτιού στα αριστερά όταν ολοκληρώσετε την εκτύπωση. Αν δεν τοποθετήσετε τον μοχλό στα αριστερά, είναι πιθανόν το εσωτερικό του εκτυπωτή να λερωθεί λόγω του μεγαλύτερου διάκενου μεταξύ της κεφαλής εκτύπωσης και του τοποθετημένου χαρτιού. Δεν αποκλείεται να μειωθεί και η ποιότητα εκτύπωσης.

  σημείωση

  - Αν οι γωνίες ή οι άκρες του χαρτιού μουτζουρώνονται, δοκιμάστε να εκτυπώσετε με τον ρυθμιστή πάχους χαρτιού στα δεξιά.

- Έλεγχος 10: Γρατζουνίστηκε το χαρτί από άλλο τοποθετημένο χαρτί;

  Ανάλογα με τον τύπο μέσου, το χαρτί ενδέχεται να γρατζουνιστεί από άλλο τοποθετημένο χαρτί κατά την τροφοδοσία από την πίσω θήκη. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετείτε ένα φύλλο κάθε φορά.

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας