高级指南 故障排除

目录 > 打印机概述 > 主要部件

# 主要部件

### 前视图

(1) 纸张导片

捏紧并滑动纸张导片，使其与纸叠的左侧对齐。

(2) 靠纸架

打开以在后端托盘中装入纸张。

(3) 后端托盘

装入可以在本打印机上使用的各种尺寸或类型的纸张。

可以同时装入两张或更多相同尺寸和类型的纸张，并且每次自动送入一张。

请参见装入纸张。

(4) 前盖

更换墨盒(FINE Cartridge)或取出残留在本打印机内的卡纸时将其打开。

(5) 纸张厚度杆

调整打印头与装入纸张之间的间隙以匹配介质类型。

注释 纸张厚度杆的位置 在信封或T恤转印介质上打印时将其置于右侧。 在除信封或T恤转印介质以外的其他纸张上打印时将其置于左侧。 有关介质类型和纸张厚度杆位置的详细资料，请参见可以使用的介质类型。

(6) 出纸槽

输出打印输出。

(7) 电源按钮

打开或关闭电源。

重要事项 断开电源插头 关闭电源后断开电源插头时，请务必确认电源指示灯是熄灭的。 如果在电源指示灯亮起或闪烁时从壁装电源插座上断开电源插头，由于打印头未受保护，本打印机可能无法打印。

(8) 恢复/取消按钮

按此按钮以取消正在进行的打印作业。 也可以在排除打印机故障后按此按钮以清除错误信息并恢复打印。

(9) 警告指示灯

出现错误(如缺纸、墨水用完)时，亮起或闪烁橙色。

(10) 电源指示灯

电源打开时闪烁后亮起绿色。

注释 电源和警告指示灯 可以通过电源指示灯和警告指示灯检查打印机状态。 - 电源指示灯熄灭：电源关闭。 - 电源指示灯亮起绿色：打印机已准备就绪，可以打印。

- 电源指示灯闪烁绿色：打印机正准备打印，或打印正在进行。

- 警告指示灯闪烁橙色：已出现故障，并且打印机无法打印。 有关详细资料，请参阅电子手册：《高级指南》中的“故障排除”。

- 电源指示灯和警告指示灯交替闪烁绿色和橙色各一次：可能已出现需要联系Canon客户支持中心的故障。 有关详细资料，请参阅电子手册：《高级指南》中的“故障排除”。

### 后视图

(11) 电源线连接器

在此插入附带的电源线。

(12) USB端口

在此插入USB电缆线以连接计算机。

注意 请勿触摸金属外壳。

### 内部视图

(13) 墨盒(FINE Cartridge)支架

安装墨盒(FINE Cartridge)。

黑色墨盒(Black FINE Cartridge)应安装于左侧插槽(B)中，彩色墨盒(Color FINE Cartridge)应安装于右侧插槽(C)中。

(14) 墨盒(FINE Cartridge)

这是集成打印头与墨水盒的可更换式墨盒。

注释 有关安装墨盒(FINE Cartridges)的详细资料，请参阅印刷手册：《入门指南》。

重要事项 下图中所示的区域(A)可能溅有墨水。 这不会影响打印机的性能。 请勿触摸区域(A)。 如果触摸此区域，打印机可能无法正确打印输出。

页首