Průvodce pro pokročilé uživatele Odstraňování problémů

Obsah > Běžná údržba > Čištění válečku podávání papíru

# Čištění válečku podávání papíru

Pokud se váleček podávání papíru zašpiní nebo se na něj přilepí papírový prach, nemusí být papír podáván správně. V takovém případě vyčistěte váleček podávání papíru. Čištěním se váleček opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě potřeby.

Připravte si: tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter

1. Ujistěte se, že je zařízení zapnuto, a pak vyjměte veškerý papír ze zadní přihrádky.

1. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.

Viz část Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows).

1. Vyčistěte váleček podávání papíru.

(1) Klepněte na kartu Údržba (Maintenance).

(2) Klepněte na tlačítko Čištění kladek (Roller Cleaning).

(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.

Váleček podávání papíru se při čištění kladek otáčí.

1. Ujistěte se, že se váleček podávání papíru zastavil. Když se zobrazí zpráva, vložte papír.

Do zadní přihrádky vložte tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.

Nastavte páčku tloušťky papíru doleva. Viz část Pohled zepředu.

1. Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.

Papír bude zaveden do tiskárny, protažen skrz a opět vysunut.

Dokud tiskárna nedokončí čištění válečku podavače, neprovádějte žádné jiné akce.

1. Po zobrazení zprávy o dokončení klepněte na tlačítko OK.

Pokud se tím problém nevyřeší, vypněte tiskárnu, odpojte jí z elektrické zásuvky a poté otřete váleček podávání papíru (A) na pravé straně uvnitř zadní přihrádky pomocí navlhčeného bavlněného tamponu apod. Při čištění válečkem ručně otáčejte ve směru šipky (B). Nedotýkejte se válečku prsty. Otáčejte jím pomocí bavlněného tamponu. Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na servisního zástupce společnosti Canon.

1. Ujistěte se, že je zařízení zapnuto, a pak vyjměte veškerý papír ze zadní přihrádky.

1. Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.

Viz část Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh).

1. Vyčistěte váleček podávání papíru.

(1) Ujistěte se, že je v rozevírací nabídce vybrána možnost Čištění (Cleaning).

(2) Klepněte na tlačítko Čištění kladek (Roller Cleaning).

(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.

Váleček podávání papíru se při čištění kladek otáčí.

1. Ujistěte se, že se váleček podávání papíru zastavil. Když se zobrazí zpráva, vložte papír.

Do zadní přihrádky vložte tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.

Nastavte páčku tloušťky papíru doleva. Viz část Pohled zepředu.

1. Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.

Papír bude zaveden do tiskárny, protažen skrz a opět vysunut.

Dokud tiskárna čištění nedokončí, neprovádějte žádné jiné akce.

Pokud se tím problém nevyřeší, vypněte tiskárnu, odpojte jí z elektrické zásuvky a poté otřete váleček podávání papíru (A) na pravé straně uvnitř zadní přihrádky pomocí navlhčeného bavlněného tamponu apod. Při čištění válečkem ručně otáčejte ve směru šipky (B). Nedotýkejte se válečku prsty. Otáčejte jím pomocí bavlněného tamponu. Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na servisního zástupce společnosti Canon.

Začátek stránky