Bővített felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás

Tartalom > Rendszeres karbantartás > Ha a nyomat halvány vagy a színek nem megfelelően jelennek meg > A nyomtatófej fokozott tisztítása

### A nyomtatófej fokozott tisztítása

Ha a nyomtatófej hagyományos tisztítása nem javít a nyomtatás minőségén, hajtsa végre a nyomtatófej fokozott tisztítását. A nyomtatófej fokozott tisztítása a normál tisztításnál több tintát használ, ezért ezt a műveletet csak szükség esetén alkalmazza.

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

1. Nyissa meg a nyomtató tulajdonságait tartalmazó párbeszédpanelt.

Lásd: A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel megnyitása (Windows).

1. Fokozottan tisztítsa meg a nyomtatófejet.

(1) Kattintson a Karbantartás (Maintenance) füre.

(2) Kattintson a Fokozott tisztítás (Deep Cleaning) elemre.

(3) Nyugtázza a kijelzett üzenetet, és kattintson a Végrehajtás (Execute) gombra.

Megjegyzés Ha rákattint a Kezdeti elemellenőrzés (Initial Check Items) gombra, megjelenítheti a nyomtatófej fokozott tisztítása előtt ellenőrzendő elemeket.

(4) Nyugtázza a kijelzett üzenetet, és kattintson az OK gombra.

Amikor a [Power] (Tápellátás) lámpa elkezd zölden villogni, a nyomtató elkezdi a nyomtatófej fokozott tisztítását.

Ne végezzen más műveletet a nyomtatóval a nyomtatófej fokozott tisztításának befejeződéséig. Ez körülbelül 1-2 percet vesz igénybe.

1. A nyomtatófej állapotának ellenőrzéséhez nyomtassa ki a fúvókaellenőrző mintát.

Lásd: Fúvókaellenőrző minta nyomtatása.

Megjegyzés Ha a probléma nem oldódik meg, hajtsa végre ismét a nyomtatófej fokozott tisztítását. Ha ez nem oldja meg a problémát, lehet, hogy kifogyott a tinta. Cserélje ki a FINE patront egy újra. Lásd: A FINE patron cseréje.

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

1. Nyissa meg a Canon IJ Printer Utility párbeszédpanelt.

Lásd: A Canon IJ Printer Utility segédprogram megnyitása (Macintosh).

1. Fokozottan tisztítsa meg a nyomtatófejet.

(1) Válassza a legördülő menü Tisztítás (Cleaning) elemét.

(2) Kattintson a Fokozott tisztítás (Deep Cleaning) elemre.

(3) Nyugtázza a kijelzett üzenetet, és kattintson az OK gombra.

Amikor a [Power] (Tápellátás) lámpa elkezd zölden villogni, a nyomtató elkezdi a nyomtatófej fokozott tisztítását.

Ne végezzen más műveletet a nyomtatóval a nyomtatófej fokozott tisztításának befejeződéséig. Ez körülbelül 1-2 percet vesz igénybe.

Megjegyzés Ha rákattint a Kezdeti elemellenőrzés (Initial Check Items) gombra, megjelenítheti a nyomtatófej fokozott tisztítása előtt ellenőrzendő elemeket.

1. A nyomtatófej állapotának ellenőrzéséhez nyomtassa ki a fúvókaellenőrző mintát.

Lásd: Fúvókaellenőrző minta nyomtatása.

Megjegyzés Ha a probléma nem oldódik meg, hajtsa végre ismét a nyomtatófej fokozott tisztítását. Ha ez nem oldja meg a problémát, lehet, hogy kifogyott a tinta. Cserélje ki a FINE patront egy újra. Lásd: A FINE patron cseréje.

A lap tetejére