Avancerad handbok > Skriva ut från datorn > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Ange häftmarginal

# Ange häftmarginal

Så här anger du häftriktning och bredd på häftmarginalen:

1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen

2. Ange vilken sida som ska häftas

   Kontrollera var häftmarginalen ska placeras i Häfta i sidan (Staple Side) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
   Skrivaren analyserar inställningarna för Orientering (Orientation) och Sidlayout (Page Layout) och väljer sedan automatiskt den bästa häftningspositionen. Om du vill ändra inställningen väljer du bland alternativen i listan.

3. Ange marginalens bredd

   Klicka på Ange marginal... (Specify Margin...) och ställ om det behövs in bredden på häftmarginalen och klicka sedan på OK.

4. Gör dina inställningar

   Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
   När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med angivna inställningar för häfta i sidan och marginal.

Viktigt!

- Häfta i sidan (Staple Side) och Ange marginal... (Specify Margin...) är nedtonade och kan inte väljas när:

  - Affisch (Poster Printing) eller Utskrift av broschyrer (Booklet Printing) är valt för Sidlayout (Page Layout).

  - Utskrift med ändrad storlek (Scaled Printing) är valt för Sidlayout (Page Layout). Om Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) också är valt går det bara att välja Häfta i sidan (Staple Side).

  - Utskrift utan ram (Borderless Printing) är ikryssat. Om också Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) är valt går det bara att välja Häfta i sidan (Staple Side).

Överst