Avanceret vejledning > Udskrivning fra en computer > Udskrivning med andre programmer > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Justering af kontrast

# Justering af kontrast

Du kan justere billedkontrasten i udskrivningen.
Hvis du vil gøre forskellen på de lyse og mørke områder i billeder større og mere udtalt, skal du øge kontrasten. Hvis du på den anden side vil gøre forskellen på de lyse og mørke områder i billeder mindre og mindre fremtrædende, skal du sænke kontrasten.

Ingen justering | Juster kontrasten

Sådan justeres kontrasten:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg den manuelle farvejustering.

   Vælg Manuel (Manual) på fanen Indstillinger (Main) under Farve/Intensitet (Color/Intensity), og klik på Indstil... (Set...).

   Dialogboksen Manuel farvejustering (Manual Color Adjustment) åbnes.

3. Juster kontrasten

   Når du flytter skyderen Kontrast (Contrast) mod højre, øges kontrasten, og når du flytter den mod venstre, reduceres kontrasten.
   Du kan også indtaste en værdi for skyderen. Angiv en værdi inden for -50 til 50.

   Klik på OK efter justering af hver enkelt farve.

4. Fuldførelse af konfigurationen.

   Klik på OK på fanen Indstillinger (Main).
   Når du foretager udskrivningen, udskrives billedet med den ønskede justerede kontrast.

## Relaterede emner

Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode

Angivelse af farvekorrektion

Justering af farvebalancen

Justering af lysstyrke

Justering af intensiteten

Gå til toppen af siden