Расширенное руководство Устранение неполадок

Содержание > Регулярное обслуживание > При тусклой печати или искажении цвета > Очистка печатающих головок

### Очистка печатающих головок

Очистите печатающую головку, если в напечатанном шаблоне для проверки сопел отсутствуют линии или присутствуют белые полосы. Очистка удалит засорение сопел и восстановит состояние печатающей головки. Очистка печатающей головки связана с повышенным потреблением чернил, поэтому выполнять очистку печатающей головки следует только при необходимости.

Нужно приготовить: лист обычной бумаги формата A4 или Letter

Если щелкнуть Очистка (Cleaning) в диалоговом окне Проверка образца (Pattern Check), которое отображается после печати шаблона для проверки сопел, принтер запускает очистку печатающей головки. Убедитесь, что в задний лоток загружен лист бумаги формата A4 или Letter, и перейдите к действию (3) шага 3.

1. Убедитесь, что питание включено, а в задний лоток загружен лист бумаги формата A4 или Letter.

Поверните рычаг толщины бумаги влево. См. Вид спереди.

1. Откройте диалоговое окно свойств принтера.

См. Открытие диалогового окна "Свойства принтера" (Printer Properties) (Windows).

1. Очистка печатающей головки.

(1) Щелкните вкладку Обслуживание (Maintenance).

(2) Щелкните Очистка (Cleaning).

Принтер начинает очистку печатающей головки, когда индикатор питания мигает зеленым цветом.

Не выполняйте другие операции до завершения очистки печатающей головки. Это займет около 1 минуты.

(3) Проверьте отображаемое сообщение и щелкните Печать контрольного образца (Print Check Pattern).

Шаблон для проверки сопел будет напечатан.

Не выполняйте другие операции до завершения печати шаблона для проверки сопел.

1. Осмотрите шаблон для проверки сопел.

См. Оценка образца для проверки сопел.

Примечание Если неполадка не устранена после двукратной очистки печатающей головки, выполните глубокую очистку печатающей головки. См. Глубокая очистка печатающей головки.

Если щелкнуть Очистка (Cleaning) в диалоговом окне Проверка образца (Pattern Check), которое отображается после печати шаблона для проверки сопел, принтер запускает очистку печатающей головки. Убедитесь, что в задний лоток загружен лист бумаги формата A4 или Letter, и перейдите к действию (3) шага 3.

1. Убедитесь, что питание включено, а в задний лоток загружен лист бумаги формата A4 или Letter.

Поверните рычаг толщины бумаги влево. См. Вид спереди.

1. Откройте диалоговое окно программы Canon IJ Printer Utility.

См. раздел Запуск программы Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Очистка печатающей головки.

(1) Убедитесь, что во всплывающем меню выбран пункт Очистка (Cleaning).

(2) Щелкните Очистка (Cleaning).

(3) Проверьте отображаемое сообщение и щелкните OK.

Принтер начинает очистку печатающей головки, когда индикатор питания мигает зеленым цветом.

Не выполняйте другие операции до завершения очистки печатающей головки. Это займет около 1 минуты.

Примечание Если щелкнуть Элементы начальной проверки (Initial Check Items), на экран выводится список элементов, требующих проверки перед выполнением очистки.

(4) Проверьте отображаемое сообщение и щелкните Печать контрольного образца (Print Check Pattern).

Шаблон для проверки сопел напечатан.

Не выполняйте другие операции до завершения печати шаблона для проверки сопел.

1. Осмотрите шаблон для проверки сопел.

См. Оценка образца для проверки сопел.

Примечание Если неполадка не устранена после двукратной очистки печатающей головки, выполните глубокую очистку печатающей головки. См. Глубокая очистка печатающей головки.

Наверх