Rozszerzony podręcznik > Drukowanie z komputera > Drukowanie za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości wydruku oraz danych obrazu > Wybieranie ustawienia korekcji kolorów

# Wybieranie ustawienia korekcji kolorów

Można określić metodę korekcji kolorów odpowiednią do typu drukowanego dokumentu.
Zazwyczaj sterownik drukarki dopasowuje kolor za pomocą technologii Canon Digital Photo Color, w związku z czym dane są drukowane z użyciem odcieni kolorów preferowanych przez większość osób. Ta metoda jest przydatna do drukowania danych sRGB.

Jeśli potrzebne jest drukowanie z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni kolorów sRGB lub Adobe RGB, należy wybrać opcję ICM. Jeśli aplikacja ma określić profil ICC, należy wybrać opcję Brak (None).

Procedura określania korekcji kolorów jest następująca:

1. Otwórzokno ustawień sterownika drukarki

2. Ręczne dopasowywanie kolorów

   Na karcie Główne (Main), w funkcji Kolor/intensywnosć (Color/Intenisty) wybierz opcję Ręcznie (Manual) i kliknij przycisk Ustaw... (Set...).

   Zostanie otwarte okno dialogowe Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment)

3. Wybór korekcji kolorów

   Kliknij zakładkę Dopasowanie (Matching), wybierz ustawienie Korekcja kolorów (Color Correction) odpowiednie do założonego celu, a następnie kliknij przycisk OK.

   Dopasowanie przez sterownik

     Przy użyciu technologii Canon Digital Photo Color można drukować dane sRGB w odcieniach kolorów preferowanych przez większość osób.
     Dopasowanie przez sterownik (Driver Matching) jest domyślnym ustawieniem korekcji kolorów.

   ICM

     Można drukować z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni kolorów sRGB lub Adobe RGB.

   Brak

     Drukarka nie wykonuje dopasowania kolorów. Wybierz tę wartość, gdy w celu drukowania danych określasz w aplikacji indywidualnie tworzony profil lub profil dla specjalnego papieru firmy Canon.

4. Zakończ konfigurację

   Kliknij przycisk OK na karcie Główne (Main).
   Podczas drukowania dane są drukowane za pomocą określonej metody dopasowania kolorów.

Ważne

- Jeśli funkcja ICM jest wyłączona w aplikacji, wartość ICM jest niedostępna dla opcji Korekcja kolorów (Color Correction) i drukarka może nie móc poprawnie wydrukować obrazu.

- W przypadku zaznaczenia pola wyboru Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing) na karcie Główne (Main) opcja Korekcja kolorów (Color Correction) jest wyszarzona i niedostępna.

## Tematy pokrewne

Optymalne drukowanie danych obrazu

Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki

Drukowanie przy użyciu profilów ICC

Góra strony