คำแนะนำขั้นสูง การแก้ไขปัญหา

สารบัญ > การบำรุงรักษาตามปกติ > เมื่องานพิมพ์ที่ได้มีสีซีดจางหรือสีผิดเพี้ยน

# เมื่องานพิมพ์ที่ได้มีสีซีดจางหรือสีผิดเพี้ยน

หากผลงานพิมพ์ไม่ชัดเจนหรือสีผิดเพี้ยน หัวพิมพ์ (คาร์ทริด FINE) อาจอุดตัน ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์ ตรวจสอบสภาพของหัวพิมพ์ จากนั้นทำความสะอาดหัวพิมพ์

หากแนวเส้นที่พิมพ์ออกมาไม่ตรง หรือผลการพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ ให้จัดตำแหน่งหัวพิมพ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

ข้อควรระวัง อย่าล้างหรือเช็ดคาร์ทริด FINE เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหากับคาร์ทริด FINE

หมายเหตุ ก่อนทำการบำรุงรักษา ตรวจสอบว่าคาร์ทริด FINE ยังมีหมึกอยู่ ดูใน การตรวจสอบสถานะหมึก ตรวจสอบว่าติดตั้งคาร์ทริด FINE ไว้ถูกต้อง ดูใน การเปลี่ยนคาร์ทริด FINE ตรวจสอบว่าได้นำเทปป้องกันสีส้มออกจากด้านล่างของคาร์ทริด FINE แล้ว

หากไฟ เตือน กะพริบเป็นสีส้ม ดูที่ 'การแก้ไขปัญหา' ในคู่มืออิเล็กทรอนิคส์: คำแนะนำขั้นสูง

เพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในการตั้งค่าไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์อาจช่วยให้ผลงานพิมพ์ดีขึ้น

ดูรายละเอียดได้จากคู่มืออิเล็กทรอนิคส์: คำแนะนำขั้นสูง

### ในกรณีที่ผลงานพิมพ์ไม่ชัดเจนหรือไม่สม่ำเสมอ:

> ขั้นที่ 1 ดูใน การพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์ ดูใน การตรวจรูปแบบตรวจหัวพิมพ์ |  |
> หากรูปแบบงานพิมพ์ไม่ปรากฏขึ้น: | หลังทำความสะอาดหัวพิมพ์ ให้พิมพ์และตรวจรูปแบบตรวจหัวพิมพ์อีกครั้ง
> ขั้นที่ 2 ดูใน การทำความสะอาดหัวพิมพ์ |
> หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังทำความสะอาดหัวพิมพ์สองครั้ง: |  |
> ขั้นที่ 3 ดูใน การทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด |
> หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียดสองครั้ง: |  |
> ขั้นที่ 4 ดูใน การเปลี่ยนคาร์ทริด FINE |  |

### ในกรณีที่ผลงานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ เช่น แนวเส้นไม่ตรง:

> ดูใน การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ |  |

ด้านบน