Podręcznik zaawansowany Rozwiązywanie problemów

Spis treści > Podstawowe informacje o drukarce > Podstawowe elementy

# Podstawowe elementy

### Widok z przodu

(1) Prowadnica papieru

Ściśnij i dosuń ją tak, aby wyrównać ją z lewą krawędzią stosu papieru.

(2) Podpórka papieru

Należy ją otworzyć w celu załadowania papieru na tylną tacę.

(3) Tylna taca

Załaduj różne rozmiary i typy papieru używanego z drukarką.

Możliwe jest załadowanie dwóch lub większej liczby arkuszy papieru tego samego rozmiaru i typu oraz ich automatyczne podawanie arkusz po arkuszu.

Patrz Ładowanie papieru.

(4) Pokrywa przednia

Otwórz, aby wymienić kasety FINE lub usunąć papier zacięty wewnątrz drukarki.

(5) Dźwignia grubości papieru

Zmiana odległości pomiędzy głowicą drukującą a załadowanym papierem, zgodnie z typem nośnika.

Uwaga Położenie dźwigni grubości papieru Przesuń w prawo w przypadku drukowania na kopertach lub koszulkach. Przesuń w prawo w przypadku drukowania na papierze innym niż koperty lub koszulki. Szczegółowe informacje na temat typów nośników i odpowiednich pozycji dźwigni grubości papieru można znaleźć w sekcji Zgodne typy nośników.

(6) Szczelina wyprowadzania papieru

Wyjście gotowych wydruków.

(7) Przycisk zasilania

Służy do włączania i wyłączania zasilania.

Ważne Odłączanie kabla zasilania W przypadku odłączania kabla zasilania po wyłączeniu urządzenia należy upewnić się, że kontrolka włączonego zasilania jest zgaszona. W przypadku odłączenia kabla zasilania przy zapalonej lub migającej kontrolce włączonego zasilania, urządzenie może nie być w stanie drukować, ze względu na brak ochrony głowicy drukującej.

(8) Przycisk WZNÓW/ANULUJ

Naciśnij, aby anulować trwające zadanie. Przycisk ten można nacisnąć także po rozwiązaniu problemu z drukarką w celu wyłączenia komunikatu o błędzie i wznowienia drukowania.

(9) Kontrolka Alarm

Świeci lub miga na pomarańczowo, jeśli wystąpił błąd, np. brak papieru lub atramentu.

(10) Kontrolka Papier

Po włączeniu zasilania miga, a następnie świeci się na zielono.

Uwaga Kontrolki włączonego zasilania i Alarm Kontrolki włączonego zasilania i Alarm umożliwiają sprawdzenie stanu urządzenia. - Kontrolka włączonego zasilania wyłączona: Zasilanie wyłączone. - Kontrolka włączonego zasilania świeci się na zielono: Drukarka jest gotowa do drukowania.

- Kontrolka włączonego zasilania miga na zielono: Drukarka jest gotowa do druku lub trwa drukowanie.

- Kontrolka Alarm miga na pomarańczowo: Wystąpił błąd i drukarka nie jest gotowa do rozpoczęcia drukowania. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Rozwiązywanie problemów” podręcznika ekranowego Podręcznik zaawansowany.

- Kontrolki włączonego zasilania i Alarm migają na przemian, odpowiednio na zielono i pomarańczowo: Wystąpił błąd wymagający skontaktowania się z przedstawicielem serwisu firmy Canon. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Rozwiązywanie problemów” podręcznika ekranowego Podręcznik zaawansowany.

### Widok z tyłu

(11) Złącze kabla zasilania

Podłącz dołączony kabel zasilania.

(12) Port USB

Podłącz kabel USB, aby połączyć drukarkę z komputerem.

Ostrożnie Nie należy dotykać metalowej obudowy.

### Widok od wewnątrz

(13) Obsada kaset FINE

Zainstaluj kasety FINE.

Kasetę FINE z czarnym atramentem należy zainstalować w szczelinie położonej z lewej strony (B), a kasetę FINE z atramentem kolorowym w szczelinie położonej z prawej strony (C).

(14) Kasety FINE (Kasety z atramentem)

Wymienne kasety zawierające głowice drukujące i pojemniki z atramentem.

Uwaga Szczegółowe informacje na temat instalacji kaset FINE można znaleźć w drukowanym podręczniku: Pierwsze uruchomienie.

Ważne Obszar oznaczony na poniższym rysunku symbolem (A) może zostać zabrudzony rozlanym atramentem. Nie wpływa to na wydajność drukarki. Nie należy dotykać obszaru (A). Ich dotknięcie może spowodować nieprawidłowe wydruki.

Powrót do góry