高级指南 故障排除

目录 > 装入纸张 > 装入纸张 > 装入信封

### 装入信封

可以在欧洲DL和美国Comm.信封#10尺寸的信封上打印。

通过正确指定打印机驱动程序的设置，会根据信封的方向自动旋转并打印地址。

重要事项 无法使用以下信封。 -有凹凸花纹或表面经过处理的信封 -双盖舌(或贴条盖舌)的信封 -压力密封的信封

-涂胶盖舌已潮湿并具有粘性的信封

1. 准备信封。

按下信封的四个角和边缘以平整信封。

如果信封卷曲，请持着对角并轻轻地向反方向弯曲信封。

如果信封盖舌的角折叠，请将其平整。

请用笔以信封插入方向压平导入边使折痕平整清晰。

上图为信封导入边的侧视图。

重要事项 如果信封不平整或边缘未对齐，可能会导致信封卡在打印机中。 确保卷曲或翘起量不超过0.1英寸/3毫米。

1. 装入信封

(B) 背面

(C) 地址面

(1) 将信封紧靠后端托盘(A)的右侧对齐，并且地址面朝向自己装入。

信封的折叠盖舌将位于左侧正面向下。

每次最多可以装入5个信封。

(2) 捏紧并滑动纸张导片，使其紧靠信封的左侧。

请勿过于用力滑动纸张导片。 否则，纸张可能无法正确地送入。

(3) 将纸张厚度杆置于右侧。

打印结束后将纸张厚度杆重新置于左侧。

1. 指定打印机驱动程序中的设置。

(1) 在介质类型中选择信封。

(2) 选择信封的尺寸。

在页尺寸中选择DL信封或Comm.信封#10。

在纸张大小中选择DL信封或#10信封。

(3) 在方向中选择横向。

重要事项 如果未正确指定页尺寸(或纸张大小)或方向，打印出的地址将会上下倒置或旋转90度。

注释 送入信封时，打印机可能会发出噪声。 在Windows环境下，如果打印结果上下倒置，在打印机驱动程序的打印机属性对话框中的页设置选项卡上选择旋转180度。

页首