以下の手順に従って、プリンタードライバーを追加してください。 お手持ちの製品にファクス機能があり、コンピュータからファクス送信をしたい場合は、ファクスドライバーも合わせて追加してください。
Mac OS X v10.5.x以降の場合
Mac OS X v10.4.xの場合
参考:
一度追加すれば、接続方法を変更するか違うプリンターを使わない限り、再追加する必要はありません。
プリンターの電源がオンになっていること、ＵＳＢまたはネットワークでパソコンに接続されていることを確認してください。

## Mac OS X v10.5.x以降の場合

USB接続では、プリンタードライバーは自動的に追加され[プリントとファクス]画面に表示されます。ネットワーク接続、および、ファクスドライバー（ファクス対応機種のみ）は自動では追加されません。以下の手順に従ってプリンタードライバー（IP)とファクスドライバー（FAX)を追加してください。
［＋］ボタンをクリックします。
［デフォルト］をクリックし、追加するプリンターを選択して［追加］をクリックします。以下の表示ルールを参照し、適切なものを選択してください。

接続方法 | プリンタードライバー | ファクスドライバー
USB | EPSON XXXXXX | FAX XXXXXX (USB)
ネットワーク | EPSONYYYYYY (XXXXXX) | FAX EPSONYYYYYY(IP) または FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)

* XXXXXX = 製品名、YYYYYY = MACアドレス下6桁、 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IPアドレス

ファクスドライバーが表示されるまでには時間がかかることがあります。リストにファクスドライバーが表示された後、プリンタードライバーと同様の手順でファクスドライバーも追加します。
プリンターの一覧に追加されたら、［プリントとファクス］画面を閉じます。

## Mac OS X v10.4.xの場合

プリンタードライバーの追加方法は、Mac OS X 10.5.xと同様です。 ファクスドライバーを追加するには、以下の手順に従ってください。
［デフォルトブラウザ］をクリックし、［ほかのプリンタ...］ボタンをクリックします。
［プリンタブラウザ］ウィンドウのプルダウンメニューから「EPSON FAX」を選択し、表示されたファクスドライバーを選択して、［追加］をクリックします。

接続方法 | ファクスドライバー
USB | FAX XXXXXX (USB)
ネットワーク | FAX EPSONYYYYYY(IP) または FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)

* XXXXXX = 製品名、YYYYYY = MACアドレス下6桁、 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IPアドレス

ファクスドライバーが表示されるまでには時間がかかることがあります。
プリンターの一覧に追加されたら、［プリントとファクス］画面を閉じます。