Принтер серії HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600
Примітки щодо інсталяції

Версія 1, 3/2009

ЗМІСТ

I. ВСТУП. 2

ПРИЗНАЧЕННЯ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. 2

ДЛЯ КОГО ПРИЗНАЧЕНЕ ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ?. 3

ОГЛЯД КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ ДРУКУ. 3

Компоненти ПЗ користувача, 3необхідні для інсталяції з компакт-диска

Компоненти ПЗ користувача, необхідні для програми HP Smart Install

Adobe Acrobat Reader 4

Документація до пристрою. 4

Видалення 5

II. ВІДОМІ ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ УНИКНЕННЯ. 5

Загальні 5

Модернізація ОС Windows. 7

Інші програми. 7

УСУНУТІ ПРОБЛЕМИ. 8

III. УКАЗІВКИ ЩОДО ІНСТАЛЯЦІЇ. 8

ІНСТАЛЯЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ HP SMART INSTALL В ОС WINDOWS – РЕКОМЕНДОВАНИЙ СПОСІБ

ІНСТАЛЯЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ HP SMART INSTALL У МЕРЕЖІ.

ІНСТАЛЯЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОС WINDOWS ІЗ КОМПАКТ-ДИСКА.

Інсталяція системи друку з компакт-диска. 8

ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ІНСТАЛЯЦІЇ ПРИНТЕРА СЕРІЇ HP LASERJET P1100W. 8. 8

ВИМКНЕННЯ ПРОГРАМИ HP SMART INSTALL ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНШОГО ДРАЙВЕРА (НЕ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО)

ВИМКНЕННЯ ПРОГРАМИ HP SMART INSTALL ДЛЯ МЕРЕЖНИХ ПРОДУКТІВ

ІНСТАЛЯЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕНЮ "ІНСТАЛЯЦІЯ ПРИНТЕРА"

PCL5e

XPS

ПРОГРАМА ВИДАЛЕННЯ. 8

Запуск програми видалення 8 для принтера серії HP LaserJet Professional P1100

Запуск програми видалення 8 для принтера серії HP LaserJet Professional P1100

IV. ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА. 9

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КОРИСТУВАЧІВ. 9

ІНТЕРНЕТ. 9

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ HP. 9

V. ПРАВОВІ ЗАЯВИ. 9

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТОВАРНІ ЗНАКИ. 9

ГАРАНТІЯ ТА АВТОРСЬКІ ПРАВА. 9

Гарантія. 9

Авторські права 9

Примітка щодо відкритого коду

# I. ВСТУП

## ПРИЗНАЧЕННЯ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА

У цьому документі містяться спеціальні вказівки щодо інсталяції програмного забезпечення та інша інформація, з якою слід ознайомитися перед початком інсталяції та використання системи друку. Це програмне забезпечення HP LaserJet працює в таких операційних системах:

· Windows XP (32- та 64-бітна)

· Windows Server 2003 (32- та 64-бітна)

· Windows Vista (32- та 64-бітна)

· Windows Server 2008 (32- та 64-бітна)

Примітка. Це програмне забезпечення принтерів HP LaserJet не сумісне з ОС Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000 та Windows Server 2000.

Вказівки щодо інсталяції інших систем див. у додаткових примітках до інсталяції, файлах "Readme" або іншій документації потрібної вам системи.

У цьому файлі наведено спеціальну інформацію про інсталяцію, сумісність програмного забезпечення та усунення несправностей. Додаткові відомості про функції пристрою та драйвера див. у посібнику користувача пристрою та онлайновій довідці до кожного програмного компонента.

## ДЛЯ КОГО ПРИЗНАЧЕНЕ ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ?

Це програмне забезпечення системи друку потрібне всім користувачам принтерів серії HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600.

## ОГЛЯД КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ ДРУКУ

На компакт-диску міститься програмне забезпечення для комп’ютерних систем, сумісних із IBM і Apple Macintosh (і сумісних з ними систем). Детальнішу інформацію про той чи інший компонент драйвера або програмного забезпечення див. у відповідній онлайновій довідці.

### Компоненти ПЗ користувача, необхідні для інсталяції з компакт-диска

#### Драйвери

Драйвер – це програмне забезпечення, яке надає доступ програмам до функцій пристрою. Як правило, драйвери встановлюються для кожного пристрою. Компакт-диск із програмним забезпеченням системи друку, долучений до пристрою, містить такі драйвери для ОС Windows:

· централізований драйвер принтера серіїHP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600

Певні драйвери для цього пристрою можна завантажити в мережі Інтернет. До таких драйверів належать:

· PCL5 Universal Print Driver для ОС Windows (лише для принтерів серії P1600)

· драйвер XPS принтера серіїHP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600

#### Програми

· Посібник НP LaserJet

· Посібник користувача (у форматі довідки Windows)

· Придбати видаткові матеріали

· Відкрита програма для користувачів НР

### Компоненти ПЗ користувача, необхідні для програми HP Smart Install

#### Драйвери

Драйвер – це програмне забезпечення, яке надає доступ програмам до функцій пристрою. Як правило, драйвери встановлюються для кожного пристрою. Компакт-диск із програмним забезпеченням системи друку, долучений до пристрою, містить такі драйвери для ОС Windows:

· централізований драйвер принтера серіїHP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600

Певні драйвери для цього пристрою можна завантажити в мережі Інтернет. До таких драйверів належать:

· HP PCL5 Universal Printing Driver (лише для принтерів серії P1600)

· драйвер XPS принтера серіїHP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600

#### Програми

· Посібник НP LaserJet

Додаткові драйвери можна придбати в дистриб’ютора Hewlett-Packard або в онлайнових джерелах. Докладніше про отримання драйверів та іншого програмного забезпечення HP див. у розділі "Технічна допомога" цього документа або в посібнику користувача пристрою.

### Adobe Acrobat Reader

Останню версію програми Acrobat Reader можна завантажити на веб-сайті компанії Adobe: http://www.adobe.com.ua.

### Документація до пристрою

На компакт-диску з програмним забезпеченням системи друку міститься така документація.

#### Принтер серії HP LaserJet Professional P1100

· Документ: Посібник користувача принтера серії HP LaserJet Professional P1100
Ім’я файла: LJP1100_use.chm

Шлях: <Дисковод для компакт-дисків>:\<Мова>\MANUALS\LJP1100_use.chm

· Документ: Примітки щодо інсталяції програмного забезпечення принтера серії HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600
Ім’я файла: Іnstallnotes.htm
Шлях: <Дисковод для компакт-дисків>:\<Мова>\Installnotes.htm

#### Принтер серії HP LaserJet Professional P1560/Р1600

· Документ: Посібник користувача принтера серії HP LaserJet Professional P1560/1600
Ім’я файла: LJP1560-LJP1600_use.chm

Шлях: <Дисковод для компакт-дисків>:\<Мова>\MANUALS\LJP1560-LJP1600_use.chm

· Документ: Примітки щодо інсталяції програмного забезпечення принтера серії HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600
Ім’я файла: Іnstallnotes.htm
Шлях: <Дисковод для компакт-дисків>:\<Мова>\Installnotes.htm

### Видалення

Програма видалення дозволяє видаляти компоненти системи друку HP з ОС Windows. Додаткові вказівки див. у розділі "Програма видалення".

# II. ВІДОМІ ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ УНИКНЕННЯ

### Загальні

· Певні швидкісні картки USB 2.0 постачаються разом із драйверами хост-контролера без підпису. Якщо ви придбали плату розширення USB 2.0 із драйвером без знаку, під час інсталяції драйвера може бути виявлено несправності або проблеми обміну даними між пристроєм і програмним забезпеченням HP. Радимо завжди використовувати сертифікований драйвер хост-контролера Microsoft WHQL для апаратного забезпечення USB.

· Пакети драйверів Plug and Play доступні у веб-мережі за URL-адресою:

http://www.hp.com/support/LJP1100series

http://www.hp.com/support/LJP1560series

http://www.hp.com/support/LJP1600series

· Функціональні можливості ПЗ у системах, що відповідають лише мінімальним системним вимогам, буде обмежено. Під час роботи з великою кількістю зображень або відео використовуйте систему, що відповідає рекомендованим системним вимогам для досягнення прийнятного рівня продуктивності та надійної роботи.

· Усунення несправностей, що виникають під час інсталяції та налаштувань.

Якщо пристрій не розпізнано.

- Переконайтеся, що ви використовуєте сумісний швидкісний кабель USB 2.0.
- Перевірте, чи правильно його підключено. Для цього від'єднайте кабель USB, огляньте роз’єми та порівняйте їх зі зразком на порті USB. Переконайтеся, що роз’єми не перевернуто. Один роз’єм USB-кабеля під'єднайте до порту USB на пристрої HP, а інший – до задньої панелі комп'ютера.
- Перевірте, чи увімкнено периферійні пристрої. Вимкнені периферійні пристрої може бути не розпізнано.
- Переконайтеся, що довжина кабеля USB не перевищує 2 метри.
- Перевірте, чи працює порт USB. Певні ПК постачаються з ушкодженими портами USB.

### Модернізація ОС Windows

· HP радить видаляти пристрої HP перед оновленням підтримуваної версії ОС Windows. Наприклад, під час оновлення ОС Windows ХР до Windows Vista видаліть пристрій HP з системи за допомогою програми видалення або меню "Інсталяція й видалення програм", а потім установіть нову операційну систему. Після того, як оновлення завершено, повторно встановіть пристрій HP за допомогою останньої версії програмного забезпечення, яку можна завантажити за URL-адресою

http://www.hp.com/support/LJP1100series

http://www.hp.com/support/LJP1560series

http://www.hp.com/support/LJP1600series

### Інші програми

· У програмі Microsoft Блокнот не відображено стиснутих файлів JPEG, що містяться у файлі RTF. Щоб переглянути ці файли, скористайтеся іншою програмою, наприклад Microsoft Word.

Оновлений список відомих проблем у роботі програмного забезпечення системи друку HP LaserJet див. на сторінках служби технічної підтримки принтерів серії HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600 за URL-адресами:

http://www.hp.com/support/LJP1100series

http://www.hp.com/support/LJP1560series

http://www.hp.com/support/LJP1600series

## УСУНУТІ ПРОБЛЕМИ

Оновлений список усунутих проблем у роботі програмного забезпечення системи друку HP LaserJet див. на сторінках служби технічної підтримки принтерів серії HP LaserJet Professional P1100/P1560/P1600 за URL-адресами:

http://www.hp.com/support/LJP1100series

http://www.hp.com/support/LJP1560series

http://www.hp.com/support/LJP1600series

Скористайтеся посиланнями "Переглянути вказівки" або "Файл Readme" на сторінках завантаження драйверів для вашої операційної системи та потрібної версії драйвера.

# III. ВКАЗІВКИ ЩОДО ІНСТАЛЯЦІЇ

У системі Windows програма інсталяції, що запускається з компакт-диска, розпізнає версію й мову операційної системи.

## ІНСТАЛЯЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ HP Smart Install В ОС WINDOWS – РЕКОМЕНДОВАНИЙ спосіб

ПРИМІТКА Щоб установити систему друку в ОС Windows XP або Windows Vista необхідно мати права адміністратора.

1. Підключіть кабель USB до комп’ютера та принтера.

2. Програма HP Smart Install повинна запуститися автоматично. Якщо програма HP Smart Install не запускається через 30 секунд, виконайте кроки 3-5.

3. Виберіть команду Запустити на панелі задач в меню Пуск.

4. Натисніть кнопку "Огляд". Стане доступним новий дисковод для компакт-дисків під назвою HP Smart Install. Перейдіть до цього диска.

5. Виберіть файл SISetup.EXE та натисніть Відкрити, потім натисніть OK.

6. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

## Інсталяція програмного забезпечення за допомогою програми HP Smart Install у мережі

1. В адресному рядку інтернет-браузера введіть IP-адресу пристрою.

2. Виберіть вкладку HP Smart Install.

3. Натисніть кнопку Завантажити.

4. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

## ІНСТАЛЯЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОС WINDOWS ІЗ КОМПАКТ-ДИСКА

ПРИМІТКА Щоб установити систему друку в ОС Windows XP або Windows Vista, необхідно мати права адміністратора.

### Інсталяція системи друку з компакт-диска

1. Не підключайте кабель USB або паралельний кабель до комп’ютера.

2. Закрийте всі програми.

3. Вставте компакт-диск.

4. Якщо програма інсталяції системи друку HP не запускається через 30 секунд, виконайте кроки 5-7.

5. Виберіть команду Запустити на панелі задач в меню Пуск.

6. Перейдіть до кореневого каталогу компакт-диска.

7. Виберіть файл Setup.EXE та натисніть Відкрити, потім натисніть OK.

8. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

## Додаткові інструкції щодо інсталяції принтера серії HP Laserjet P1100w

Принтер серії HP LaserJet Professional P1100w підтримує стандарт Wi-Fi 802.11 b/g. Перед початком інсталяції принтера переконайтеся, що встановлені бездротовий маршрутизатор і точка доступу. Зберігайте відомості про конфігурацію бездротової мережі, вони можуть знадобитися пізніше.

## Вимкнення програми HP Smart Install для використання іншого драйвера (не централізованого)

Якщо потрібно скористатися іншим USB-драйвером, не централізованим, який додається до програми HP Smart Install і компакт-диска, (наприклад, PCL5E або XPS), необхідно вимкнути програму HP Smart Install на комп’ютері та принтері.

1. Підключіть кабель USB до комп’ютера та принтера.

2. Програма інсталяції HP Smart повинна запуститися автоматично. Вийдіть із цієї програми, не інсталюючи централізований драйвер.

3. Вставте компакт-диск

4. Програма інсталяції повинна запуститися автоматично. Вийдіть із цієї програми, не інсталюючи централізований драйвер.

5. Перейдіть до каталогу програми компакт-диска.

6. Виберіть файл HPSmartInstallConfig.EXE та натисніть Відкрити, потім натисніть OK.

7. У програмі доступні два параметри. За допомогою першого параметра можна вимкнути програму HP Smart Install на комп’ютері, але вона не вимкнеться, якщо принтер підключений до інших комп’ютерів. За допомогою іншого параметра можна вимкнути програму HP Smart Install на принтері. Якщо буде вибраний цей параметр, принтер не запустить програму інсталяції HP Smart на жодному комп’ютері поки ця програма не буде перезапущена.

## Вимкнення програми HP Smart Install для мережних продуктів

Для вимкнення програми HP Smart Install на мережних принтерах необхідно мати права адміністратора.

1. В адресному рядку інтернет-браузера введіть IP-адресу пристрою.

2. Виберіть вкладку "Параметри".

3. Виберіть меню "Параметри друку".

4. Щоб відключити програму HP Smart Install через USB, виберіть для параметра Увімкнути програму інсталяції HP Smart через USB значення Ні.

5. Щоб відключити програму інсталяції HP Smart через мережу, виберіть для параметра Показувати параметр завантаження програми HP Smart Install значення Ні.

## Використання меню "Інсталяція принтера"

Принтер серії HP LaserJet також можна інсталювати за допомогою функції операційної системи Microsoft "Інсталяція принтера" в папці "Принтери". Ця функція відома під назвою "Майстер інсталяції принтерів". У різних версіях ОС Windows вказівки майстра будуть дещо відрізнятися. Щоб інсталювати за допомогою майстра інсталяції принтерів, необхідно вимкнути програму HP Smart Install, виконавши наведені вище вказівки.

Інсталяція принтера за допомогою майстра в WinXP

1. Переконайтеся, що принтер серії HP LaserJet P1100/P1560/P1600 не ввімкнено в мережу живлення та неприєднано до комп’ютера.

2. У меню "Пуск" виберіть розділ "Панель керування" і натисніть "Принтери та факси".

3. Натисніть "Установити принтер", потім натисніть "Далі" у вікні "Вітаємо в майстрі інсталяції принтерів".

4. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

5. У відповідь на запитання, чи є пристрій локальним або мережевим, виберіть пункт "Локальний принтер" (вибір за умовчанням). Зніміть прапорець у вікні Автоматично визначити та встановити принтер Plug and Play. Натисніть "Далі".

6a. Якщо під час першої інсталяції принтера серії HP LaserJet P1100/P1560/P1600 ви використовуєте метод інсталяції за допомогою USB, у списку встановлених портів не буде порту USB. Це нормально. Виберіть LPT1: і натисніть кнопку "Далі".

6b. Якщо ви раніше встановлювали або підключали принтер серії HP LaserJet P1100/P1560/P1600 та використовуєте метод інсталяції за допомогою USB, порт USB буде відображено в списку встановлених портів. Виберіть цей порт USB і натисніть кнопку "Далі"

Примітка. Переконайтеся, що принтер серії HP LaserJet P1100/P1560/P1600 підключено до того самого порту USB на комп'ютері, що й раніше.

7. Виберіть пункт "Інсталяція з диска" та вкажіть шлях інсталяції драйвера для принтера серії HP LaserJet P1100/P1560/P1600.

8. Якщо варіантів вибору декілька, виберіть модель принтера і натисніть кнопку "Далі".

9. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

10. Коли відобразиться запит на підключення принтера, ввімкніть принтер серії HP LaserJet P1100/P1560/P1600 у мережу живлення та приєднайте кабель до комп’ютера.

Примітка. Якщо цього разу запит на підключення принтера серії HP LaserJet P1100/P1560/P1600 не відобразиться, ввімкніть принтер у мережу живлення та приєднайте кабель до комп’ютера після завершення інсталяції.

11. Дотримуйтесь вказівок на екрані до кінця процесу інсталяції.

Коли установку завершено може виявитися, що створено дві копії драйвера принтера. У такому випадку видаліть першу копію. Як правило, її ім’я збігатиметься з назвою моделі принтера. Щоб перевірити, скільки драйверів було створено, і видалити першу копію, виконайте такі дії.

1. У меню "Пуск" виберіть розділ "Параметри" і натисніть "Принтери".

2. Якщо в цьому вікні відображено два принтери HP серії LaserJet P1100/P1560/P1600 і HP серії LaserJet P1100/P1560/P1600 (Копія 2), не видаляйте драйвер із позначкою "Копія 2". Натомість видаліть перший створений драйвер з іменем HP LaserJet P1100/P1560/P1600

На цьому етапі пристрій готовий до друку з використанням драйвера "HP LaserJet P1100/P1560/P1600 (копія 2)".

## Друк за допомогою драйвера PCL5e

Драйвер PCL5e підтримується лише принтерами серії HP LaserJet Professional P1600.

Драйвер PCL5e знаходиться в мережі Інтернет за URL-адресою

http://www.hp.com/support/LJP1600series

## Друк за допомогою драйвера XPS

Драйвер XPS міститься на компакт-диску з програмним забезпеченням, що входить до комплекту принтера. Його також можна знайти в Інтернеті за URL-адресою

http://www.hp.com/support/LJP1100series

http://www.hp.com/support/LJP1560series

http://www.hp.com/support/LJP1600series

Установіть драйвер XPS за допомогою майстра інсталяції принтерів.

## ПРОГРАМА ВИДАЛЕННЯ

Щоб видалити всі компоненти системи друку HP , скористайтеся програмою видалення.

### Запуск програми видалення для принтера серії HP LaserJet Professional P1100

1. У меню Пуск, у програмній групі принтерів серії HP LaserJet Professional P1100, натисніть піктограму видалення.

2. Система друку допоможе вам видалити всі її програмні компоненти.

### Запуск програми видалення для принтера серії HP LaserJet Professional P1560/P1600

1. У меню Пуск, у програмній групі принтерів серії HP LaserJet Professional P1560-P1600 , натисніть піктограму видалення.

2. Система друку допоможе вам видалити всі її програмні компоненти.

# IV. ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

Певні перелічені нижче служби доступні лише у Сполучених Штатах Америки. В інших країнах/регіонах існують подібні служби. Див. посібник користувача пристрою або вкладиш у коробці або зателефонуйте місцевому авторизованому дилеру HP.

## СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КОРИСТУВАЧІВ

Див. посібник користувача пристрою або вкладиш у коробці або зателефонуйте місцевому авторизованому дилеру HP.

## ІНТЕРНЕТ

Щоб отримати технічну онлайн-підтримку, перейдіть за одним із наведених посилань:
http://www.hp.com/support/LJP1100series

http://www.hp.com/support/LJP1560series

http://www.hp.com/support/LJP1600series

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ HP І СЛУЖБ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

Докладніше про додаткові методи отримання програмного забезпечення та про підтримку, наприклад інформацію про центри поширення драйверів принтерів, онлайнові служби, факсові послуги та іншу онлайн-підтримку див. у посібнику користувача принтера.

# V. ПРАВОВІ ЗАЯВИ

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТОВАРНІ ЗНАКИ

Adobe ®, Acrobat ® і Adobe ® PostScript ® 3(TM) є товарними знаками компанії Adobe Systems Incorporated.

Microsoft ®, Windows ®, Windows NT ® і Windows ® XP є зареєстрованими в США товарними знаками корпорації Майкрософт.

UNIX ® є зареєстрованим товарним знаком компанії Open Group.

## ГАРАНТІЯ ТА АВТОРСЬКІ ПРАВА

### Гарантія

Повну інформацію щодо гарантійних зобов’язань і технічної підтримки див. у посібнику користувача пристрою.

### Авторські права

Авторські права належать компанії Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2008 р.

Відтворення, використання чи переклад без попереднього письмового дозволу заборонено, за винятком випадків, дозволених законом про авторські права.

Інформацію, наведену в цьому документі, може бути змінено без попереднього повідомлення.

Єдині гарантії на вироби та послуги HP викладено в прямих гарантійних заявах, долучених до таких виробів та послуг. Жодна інформація, наведена в цьому документі, не може тлумачитися як предмет додаткової гарантії. Компанія HP не несе відповідальності за технічні або редакційні помилки чи упущення в цьому документі.

### Примітка щодо відкритого коду

Авторські права на розробку мікропрограми WPA Supplicant, використані джерела WPA Supplicant зареєстровані у 2003-2005 на ім’я Jouni Malinen [jkmaline@cc.hut.fi] та співавторів
Поширення та цілковите або часткове використання, зі змінами або без них, дозволяється за дотримання таких умов:
- поширення вихідного тексту має відбуватися з дотриманням усіх приміток щодо авторських прав, цього списку умов і правових вимог;
- поширення в похідній формі має відбуватися з дотриманням усіх приміток щодо авторських прав, перелік яких міститься у документації та/або інших матеріалах, що постачаються під час поширення;
- імена власника або співавторів не можуть використовуватися для реклами та просування похідних від цього пристрою продуктів без попереднього письмового дозволу.