### Identyfikacja drukarki

Jeśli program instalacyjny nie mógł wykryć danej drukarki w sieci, należy wykonać następujące czynności sprawdzające:

- Upewnij się, że drukarka jest prawidłowo podłączona i jest włączona.
- Sprawdź, czy na komputerze jest włączona zapora. Jeśli na komputerze jest włączona zapora, może to uniemożliwić programowi instalacyjnemu wykrycie drukarki. Wyłącz czasowo zaporę na komputerze przed kontynuacją instalacji. Jeśli zapora jest włączona (np. program ZoneAlarm©, BlackICE© itp.), zobacz instrukcje wyłączenia zapory w dokumentacji sprzedawcy danego oprogramowania. Firma HP zdecydowanie zaleca, aby zainstalować na komputerze: (1) urządzenie sprzętowe zapewniające ochronę połączenia internetowego z komputerem za pomocą zapory (np. bramę) oraz (2) aktualny program do wykrywania wirusów.

Więcej informacji dotyczących zapór

Po sprawdzeniu powyższych elementów wybierz jedną z następujących metod wyszukania drukarki:

- Wybierz z listy wykrytych drukarek. Drukarkę możesz wybrać za pomocą listy dostępnych drukarek wykrytych w lokalnej sieci. Po kliknięciu przycisku Dalej program narzędziowy wyszukuje drukarki sieciowe i wyświetla je na liście. Następnie możesz wybrać żądaną drukarkę na liście.
- Określ drukarkę według adresu. Można znaleźć określoną drukarkę według jej adresu. Po kliknięciu przycisku Dalej zostanie wyświetlony monit o zidentyfikowanie drukarki według jej adresu sprzętowego LAN, adresu IP lub nazwy hosta adresu IP.
- Wprowadź ustawienia drukarki niepodłączonej do sieci. Wybierz tę opcję w przypadku konfigurowania portu drukarki, która nie jest podłączona do sieci. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dołączonej do drukarki.

#### Aby uzyskać więcej informacji:

Glosariusz terminów drukowania w sieci