### Ідентифікація принтера

Якщо програмі встановлення не вдалося знайти ваш принтер у мережі, перевірте таке:

- Перевірте, чи принтер належним чином підключено і увімкнено.
- Перевірте, чи у вас на комп’ютері увімкнено брандмауер. Якщо на комп’ютері увімкнено брандмауер, це може зашкодити програмі встановлення знайти принтер. Тимчасово вимкніть брандмауер перед початком встановлення. Якщо брандмауер увімкнено (наприклад, ZoneAlarm©, BlackICE© тощо), інструкції щодо його вимкнення дивіться у відповідній документації розробника. HP наполегливо рекомендує встановити на вашому комп’ютері: (1) апаратний пристрій, який забезпечує захист обміну даними між Інтернетом і вашим комп’ютером (наприклад, шлюз); (2) оновлену антивірусну програму.

Додаткова інформація про брандмауери

Відразу після перевірки вищезгаданих пунктів виберіть один з таких методів пошуку принтера.

- Виберіть потрібний принтер зі списку знайдених принтерів. Ви можете вибрати потрібний принтер зі списку доступних принтерів, знайдених у мережі. Коли ви натиснете Далі, програма почне пошук мережних принтерів і відобразить їх у вигляді списку. Після цього ви зможете вибрати потрібний принтер зі списку.
- Вкажіть адресу принтера. Ви можете знайти окремий принтер за його адресою. Якщо натиснути Далі, вам потрібно буде вказати принтер за апаратною адресою в локальній мережі, за IP-адресою або за ім’ям вузла.
- Введіть параметри принтера поза мережею. Виберіть цей параметр, якщо ви налаштовуєте порт для принтера, який не підключено до мережі. Детальніше про цей параметр читайте у документації до вашого принтера.

#### Отримання докладнішої інформації:

Словник термінів мережного друку