### Změna nastavení TCP/IP

Můžete určit nová nastavení protokolu TCP/IP (IPv4) pro tuto tiskárnu. Před změnou jakýchkoli nastavení byste se měli poradit se správcem sítě.

Poznámka: Instalační program zjistí síťová nastavení a provede doporučená nastavení protokolu TCP/IP (IPv4 a IPv6). Pokud ale budete potřebovat, můžete nastavení IPv4 změnit (tento program lze použít pouze k manuálnímu nastavení protokolu IPv4). Hodnoty parametrů, které přiřadíte, neovlivní konfiguraci tiskárny, dokud nedokončíte instalaci.

· Pokud tiskárna nemá platné nastavení parametrů TCP/IP:
Do příslušných polí zadejte platnou adresu IP tiskárny (IPv4), platnou masku podsítě a platnou adresu brány. Před provedením příslušného nastavení se poraďte se správcem sítě.

Po klepnutí na tlačítko Doporučit nastavení instalační nástroj automaticky nastaví parametry TCP/IP.

Použijte zaškrtávací políčko výchozího názvu portu (Windows NT, 2000 a XP). Pokud jej zaškrtnete, pro tiskárnu se nastaví výchozí nastavení portu. Pokud toto políčko nezaškrtnete, objeví se vedle obrazovky průvodce dialogové okno Název portu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud bude tiskárna připojena k jiným sítím, nastavení TCP/IP doporučené instalačním programem nemusí být z globálního hlediska jedinečné a může dojít ke konfliktu s jinými zařízeními. Při připojování k jiným sítím TCP/IP postupujte opatrně.

· Pokud tiskárna již má platné nastavení parametrů TCP/IP:
Zobrazí se aktuální nastavení TCP/IP.

UPOZORNĚNÍ: Změna platných nastavení TCP/IP může zabránit jiným uživatelům v přístupu. Před změnou platných nastavení se poraďte se správcem sítě.

Poznámka: Pokud jsou parametry TCP/IP chráněny heslem programu pro správu sítě (jako je například HP Web Jetadmin), budou texty pole zobrazeny šedě.

Použijte zaškrtávací políčko výchozího názvu portu (pouze Windows NT , 2000 a XP). Pokud jej zaškrtnete, pro tiskárnu se nastaví výchozí nastavení portu. Pokud toto políčko nezaškrtnete, objeví se vedle obrazovky průvodce dialogové okno Název portu.

#### Další informace:

Slovníček pojmů síťového tisku